**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. Predmetom zákazky je **Nákup fotografickej techniky pre kriminalisticko-technické použitie**
2. **Hlavný kód CPV:**

**30232130-4 Farebné grafické tlačiarne**

1. **S tovarmi sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje záručný servis, ktorý musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (preukázať certifikátom, alebo ekvivalentným dokladom, ktorý preukazuje oprávnenosť vykonávať daný druh prác).
6. . Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru. Zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom k samostatnému užívaniu zariadeniu užívateľom, pre min. 4 osoby
7. **Lehota plnenia je:**

do **6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Sklabinská 1, Bratislava

1. **Likvidácia obalov:**

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie ekologickej likvidácie obalového materiálu dodávateľom.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

**N/A – neaplikuje sa, uchádzač vpisuje vlastný návrh plnenia do prázdnych políčok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Suchý lab na tlač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 kus** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Maximálny formát tlače z rolky papiera** | Min 300 mm x min 1300 mm |  | **N/A** |
| **Maximálny formát tlače na list papiera** | Min 300 mm x 600 mm |  | **N/A** |
| **Kapacita tlače** | min. 900 fotografií formátu 100 mm x 152 mm/ hod,  rozlíšenie 720x720 dpi  min 300 fotografií formátu 100 mm x 152 mm/hod,  rozlíšenie 1440x1440 dpi |  | **N/A** |
| Rozlíšenie tlače | Minimálne dve rozlíšenia 720 x 720 dpi alebo 1440x1440 dpi |  | **N/A** |
| Počet zásobníkov tlače | Min 2 |  | **N/A** |
| Softvér na ovládanie zariadenia s minimálnym nastavením | Nastavenie tlačových kanálov s definovanými povrchmi a formátmi tlače | **N/A** |  |
|  | Upravenie snímky pre tlač – jas, farby, orez / výrez, otáčanie, veľkosť | **N/A** |  |
|  | Tlač bežných formátov bitmapových súborov (jpeg, tiff, PNG a pod.) | **N/A** |  |
|  | Integrovaná konverzná tlačová technológia umožňujúca spracovanie a tlač súborov RAW | **N/A** |  |
|  | Možnosť ovládania minilabu a filmového skenera | **N/A** |  |
|  | Minimálne dva tlačové profily pre ostré kontúry a výrazné farby a mäkšiu kresbu y teplejším podaním farieb |  | **N/A** |
| Funkcie a vlastnosti | Možnosť obojstrannej tlače | **N/A** |  |
|  | Sortér | **N/A** |  |
| **Štartovací kit** | Čierna farba 500 ml -2 ks | **N/A** |  |
|  | Azúrová farba 500 ml - 2 ks | **N/A** |  |
|  | Purpurová farba 500 ml - 2 ks | **N/A** |  |
|  | Žltá farba 500 ml – 2 ks | **N/A** |  |
| Papier 250 g/m2 lesklý rolka | 127 mm x 100 m – 4 ks | **N/A** |  |
|  | 152 mm x 100 m – 4 ks | **N/A** |  |
|  | 203 mm x 100 m – 4 ks | **N/A** |  |
| Papier 250 g/m2 matný rolka | 203 mm x 100 m – 4 ks | **N/A** |  |
|  | 305 mm x 100 m – 2 ks | **N/A** |  |
| Papier portrétny hodvábny rolka | 305 mm x 100 m – 2 ks | **N/A** |  |
| Papier 230 g/m2 hlboko matný rolka | 305 mm x 90 m – 2 ks | **N/A** |  |
| Papier pre obojstrannú tlač | A4 hrubý 200 listov – 5 ks | **N/A** |  |
|  | 305 mm x 315 mm 100 listov- 5 ks | **N/A** |  |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** | | | |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 2 – Systém na väzbu fotokníh** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 kus** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Kapacita väzieb:** | min 150/ hod |  | **N/A** |
| **Maximálna hrúbka väzby:** | min 40 mm |  | **N/A** |
| **Maximálna lepená dĺžka:** | min 300 mm |  | **N/A** |
| **Výška lepeného zväzku:** | min 130 max 240 |  | **N/A** |
| **Štartovací kit** | Sponková kartuš (3x5000 spôn) | **N/A** |  |
|  | Samolepiaca predsádka formátu A4 na šírku (50 ks)- 4 ks | **N/A** |  |
|  | Samolepiaca predsádka formátu 305x305 mm (50 ks) – 4 ks | **N/A** |  |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 3 – Veľkoformátová foto tlačiareň** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 kus** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | |  | **N/A** |
| **Šírka tlače:** | Min 1110 mm |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie:** | Min 300 dpi |  | **N/A** |
| **Dotykový displej:** | Väčší, alebo rovný 4˝ |  | **N/A** |
| **Tlačová hlava:** | Min 12 kanálov |  | **N/A** |
| **Meranie farieb:** | Áno |  | **N/A** |
| **Štartovací kit farby** | Foto čierna 700 ml | **N/A** |  |
|  | Azúrová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Žltá 700 ml | **N/A** |  |
|  | Šedá 700 ml | **N/A** |  |
|  | Svetlo azúrová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Svetlo šedá 700 ml | **N/A** |  |
|  | Zelená 700 ml | **N/A** |  |
|  | Oranžová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Fialová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Žiarivo purpurová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Žiarivo svetlá purpurová 700 ml | **N/A** |  |
|  | Čierna matná 700 ml | **N/A** |  |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** | | | |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**Možnosť predkladania ekvivalentov:**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.