|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: KLAS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec |
| IČO zadávateľa: 36 619 949 |
| Názov projektu: Modernizácia živočíšnej výroby KLAS |
| Názov zákazky: Kompaktor |
|  |
| **Kompaktor - 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Vhodný pre traktor s výkonom v kW | Min. 155 kW |  |
| Rám polonesený hydraulický sklápaný | Áno |  |
| Predná smyková lišta | Áno |  |
| Predný prútový valec s priemerom v mm | Min. 350 mm |  |
| Šípové radličky v radách | Min. 3 rady |  |
| Zadný dvojitý Crosskill valec s priemerom v mm | Min. 400 mm |  |
| Škrabka Crosskill valca | Áno |  |
| Zadná smyková lišta | Áno |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Pracovný záber v m | Min. 8 m |  |
| Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR | Áno |  |
| Brzdená náprava | Áno |  |
| Kypriče stôp | Áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| **Kompaktor** |  | 1 ks |  |
| **DPH 23 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača