Opis predmetu zákazky pre časť 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Rušič STAR MANPACK C,**  **verzia MOB 2016.**  Výrobca:  URC Systems, spol. s r.o.  Česká republika | cid:e13c297b-b7b2-491a-a17b-0202e537cb4b@minv.sk |
| **Servisná prehliadka štandardná u dodávateľa servisu (pravidelný ročný profylaktický servis)** | |
| **Rušič je funkčný, servis zahŕňa:**  Kontrola diagnostiky Modulu.  Čistenie systému –vonkajšie/vnútorné vrátene konektorov.  Overenie veľkosti výstupného výkonu.  Overenie parametrov rozmetania modulu DDS-unit.  Overenie kmitočtového spektra.  Overenie funkčnosti a čistenie ventilačných jednotiek.  Overenie funkčnosti ovládacieho a indikačného panelu.  Kontrola mechanické konštrukcie.  Kontrola a test pevnosti nosného systému (batohu).  Meranie parametrov antén.  Kontrola BM – 2 ks.  Kontrola nabíjača BM.  Kontrola funkcie klávesnice vrátane indikačného panelu.  Kontrola funkcie RCU.  Drobné opravy (opravy, doplnenie a výmeny dielov nenákladovej povahy).  Vystavenie servisného protokolu.  **Servisný protokol obsahuje minimálne:.**  údaje o dodávateľovi servisu,  údaje o rušiči (výrobné číslo),  miesto a čas servisu,  rozsah prác,  zhodnotenie stavu funkčnosti rušiča,  identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí,  návrh riešenia odstránenia nedostatkov,  podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal,  podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal. | |
| **Servisná prehliadka nefunkčného rušiča, identifikácia rozsahu poškodenia u dodávateľa servisu** | |
| **Rušič je nefunkčný, servis zahŕňa:**  Doprava do miesta opravy a z miesta opravy.  Zistenie poruchy, určenie druhov a množstva náhradných dielov a rozsah potrebných prác a učenie ceny, teda finančných nákladov, ktoré bude potrebné vynaložiť na nasledujúcu opravu.  **Vystavenie servisného protokolu.**  Uviesť minimálne:  údaje o dodávateľovi servisu,  údaje o robote (výrobné číslo),  miesto a čas servisu,  rozsah prác,  zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia,  identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí, určenie rozsahu a množstva náhradných dielov,  určiť postup opravy a jej rozsah,  návrh riešenia odstránenia nedostatkov,  technické údaje náhradných dielov a opis poruchy v rozsahu tak, aby bolo možne na základe nich obstarať dodávateľa opravy,  podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal,  podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ďalšie požiadavky:** | Vyplní dodávateľ:  (uvedie poskytovanú dĺžku záruky a či predkladá dokument oprávnenosti vykonávať servis a opravy) |
| Záručná doba na opravy min. 6 mesiacov  od doručenia rušiča odberateľovi. |  |
| Minimálna záručná doba 12 mesiacov na náhradné diely a komponenty od doručenia rušiča odberateľovi. |  |
| Oprávnenie vykonávať servis a opravy od výrobcu.  V rámci ponuky predložte samostatný dokument.  Pokiaľ ponuku predkladá výrobca dokument sa nepredkladá. |  |
| Druh zmluvného vzťahu: | Rámcová dohoda na dobu 48 mesiacov od dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania zmluvného finančného limitu |
| Miesto prevzatia rušiča na servis: | Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská 1, Bratislava  alebo podľa vzájomnej dohody medzi odberateľom a poskytovateľom. |