**2025001 - Oprava komunikace ul. Brigádnická**

**Technický popis:**

1. Hv. Údolí x Brigádnická

* Odstranění stávajících živičných vrstev
* Vytrhání obrub ostrůvku a stání kontejnerů1
* Osazení nových obrub
* Předlažba stání pro kontejnery
* Odkop stávající komunikace 0,3m
* Hutnění pláně
* Vybourání vpusti vč. likvidace
* Zřízení nové vpusti
* Podklad ze štěrkodrti tl. 0,3m
* Postřiky
* Asfaltobeton ACL 16 60mm
* Asfaltobeton ACO 11 40mm
* zálivka

1. Brigádnická

* Odstranění stávajících živičných vrstev
* Odkop stávající komunikace 0,3m
* Vytrhání stávajících obrub vč. likvidace
* Hutnění pláně
* Vybourání vpustí vč. likvidace
* Zřízení nových vpustí
* Podklad ze štěrkodrti tl. 0,3m
* Vrstva ze ŠD za obrubami
* Postřiky
* Asfaltobeton ACL 16 60mm
* Asfaltobeton ACO 11 40mm
* zálivka
* Dosyp zeminy u trafostanice a v ploše u památného stromu