**3. časť**

**Názov predmetu zákazky:**

„Servis ochranných povodňových oblekov a príslušenstva pre potreby Hasičského a záchranného zboru.“

**Miesto dodania predmetu zákazky:**

* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov,
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice,
* Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská 1, 901 01 Malacky,
* Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina,
* Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné,
* Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline, Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec,
* Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť, Jakub Village 236, 962 63 Pliešovce.

**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky:**

Predmetom zákazky je servis 660 kusov ochranných povodňových oblekov a príslušenstva, ktorými disponuje Hasičský a záchranný zbor. Povodňový výstroj je nevyhnutne potrebný k zabezpečeniu nepretržitej akcieschopnosti pri výkone povodňovej záchrannej služby Hasičského a záchranného zboru. Servisné činnosti musia obsahovať jednorazovú servisnú prehliadku všetkých ochranných povodňových oblekov v podobe testovania tesnosti pred a po vykonanom servise. Prípadné opravy alebo výmeny musia obsahovať minimálne prepáskovanie švov (10 cm), zalepenie chrániča kolien a lakťov, zalepenie malej diery do 5 cm a väčšej diery do 10 cm, opravu STL botiek s kovovou špičkou, opravu suchého zipsu, opravu krycieho zipsu, opravu jazdca krycieho zipsu, opravu vrecka, výmenu trakov. Vypúšťací ventil - pružina, vonkajší kryt a podložka musia byť opravené a vymenené musia byť taktiež komponenty kompletného vypúšťacieho ventilu, neoprénovej manžety na krku a latexovej manžety na zápästí a zašitie medzi nožného popruhu a neoprénového goliera. Servis musí spočívať taktiež v úkonoch opravy
alebo výmeny jednotlivých komponentov príslušenstva ochranných povodňových oblekov.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požiadavka / cena € / počet ks** | **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - *vlastný návrh plnenia*** |
| Servisné činnosti ochranných povodňových oblekovServisné činnosti príslušenstva ochranných povodňových oblekov | 1. **Servisné činnosti (oprava / výmena) ochranných povodňových oblekov**
2. povodňový oblek - testovanie tesnosti obleku pred vykonaním servisu,
3. povodňový oblek - prepáskovanie švov (10 cm),
4. povodňový oblek - zalepenie chrániča kolien,
5. povodňový oblek - zalepenie chrániča lakťov,
6. povodňový oblek - záplata (zalepenie malej diery do 5 cm),
7. povodňový oblek - záplata (zalepenie väčšej diery do 10 cm),
8. povodňový oblek - oprava (výmena) STL botiek s kovovou špičkou,
9. povodňový oblek - oprava suchého zipsu (výmena),
10. povodňový oblek - oprava krycieho zipsu (výmena),
11. povodňový oblek - výmena jazdca krycieho zipsu,
12. povodňový oblek - oprava vrecka (výmena),
13. povodňový oblek - výmena trakov,
14. povodňový oblek - zalepenie úchytu na traky,
15. povodňový oblek - vypúšťací ventil - pružina,
16. povodňový oblek - vypúšťací ventil - vonkajší kryt,
17. povodňový oblek - vypúšťací ventil - podložka,
18. povodňový oblek - výmena kompletného vypúšťacieho ventilu,
19. povodňový oblek - výmena neoprénovej manžety na krku,
20. povodňový oblek - výmena latexovej manžety na zápästí,
21. povodňový oblek – zašitie medzinožného popruhu,
22. povodňový oblek – zašitie neoprénového goliera,
23. povodňový oblek - zalepenie bedrovej tepelnej ochrany,
24. povodňový oblek - chemické čistenie (odstránenie plesní),
25. povodňový oblek - oprava reflexných prvkov,
26. povodňový oblek - testovanie tesnosti obleku po vykonanom servise.
27. **Servisné činnosti (oprava / výmena) príslušenstva ochranných povodňových oblekov**
	1. **Tepelno-izolačná vložka do suchého obleku**
28. výmena poškodeného hlavného zipsu,
29. zašitie diery,
30. zašitie pútka na zápästí a členkov.
	1. **Ponožky do suchého obleku**
31. zašitie diery,
32. zašitie pútka.
	1. **Neoprénové rukavice**
33. zalepenie diery,
34. prešitie švov.
	1. **Neoprénová kukla**
35. zalepenie diery,
36. zalepenie tvárového límca,
37. prešitie švov.
	1. **Záchranná vesta**
38. zašitie poškodenej časti,
39. oprava medzinožného popruhu,
40. oprava (výmena) kovového O-ringu na hrudnom páse,
41. oprava (výmena) kovového O-ringu na gumičke s prackou,
42. oprava hrudného pásu,
43. oprava (výmena) hlavnej plastovej pracky,
44. oprava (výmena) hrudnej plastovej pracky,
45. oprava (výmena) brušnej plastovej pracky,
46. oprava (výmena) driekovej plastovej pracky.
	1. **Vodácka prilba**
47. oprava (výmena) záhlavového nastavovacieho systému,
48. oprava (výmena) poškodeného plastového skeletu**,**
49. oprava (výmena) plastového chrániča ucha prilby**,**
50. oprava (výmena) pracky popruhu doťahovacieho systému.
 |  |

|  |
| --- |
| **Osobitné požiadavky** |
| 1. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať servisné prehliadky, funkčné skúšky, resp. opravy alebo výmenu jednotlivých častí ochranných povodňových oblekov od výrobcu do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy.
 |
| 1. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť originál alebo overenú kópiu certifikátov na vykonávanie autorizovaných servisných činností, úkonov, zásahov a opráv na výstroji podľa predpísaných postupov od výrobcov ochranných povodňových oblekov, ktorou disponuje Objednávateľ - uvedené predloží najneskôr do 3 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy.
 |
| 1. Všetky servisné úkony sa musia vykonávať v súlade s predpísanými technickými postupmi výrobcov. Pri servise všetkých vyššie spomenutých servisných úkonov (výmena) musí dodávateľ používať výhradne originálne, nové a nepoužité náhradné diely alebo výrobcami schválené náhradné diely a technológie podľa servisného návodu výrobcov.
 |
| 1. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo, kedykoľvek vyzvať Dodávateľa na preukázanie originality dodávaných náhradných dielov. Pôvodné náhradné diely, ktoré sa musia meniť za nové na základe odporúčania výrobcu, musia byť započítané v cene a musia sa odovzdať Objednávateľovi.
 |
| 1. Po vykonaní úkonov servisnej prehliadky (testovanie tesnosti) musí Dodávateľ vystaviť potvrdenie o absolvovaní funkčnej skúšky tesnosti ochranného povodňového obleku.
 |
| 1. Objednávateľ požaduje po vykonaní servisnej prehliadky (testovanie tesnosti), resp. opravy s funkčnou skúškou jednotlivých častí povodňových oblekov vystaviť na každý ochranný povodňový oblek servisný protokol alebo potvrdenie o servise. Pri odovzdaní materiálu do servisu spíše objednávateľ s dodávateľom preberací protokol. Preberací protokol spíše aj Dodávateľ s Objednávateľom pri vyzdvihnutí materiálu zo servisu.
 |
| 1. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím požadovanej služby, vrátane náhradných dielov a dopravy z/do miest plnení.
 |
| 1. Forma plnenia rámcovou dohodou po dobu 4 rokov alebo do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov.
 |
| 1. Začiatok plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov je odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.
 |
| 1. objednávateľ požaduje predloženie opisu ponúkanej služby s uvedením presnej špecifikácie pri predložení ponuky v súťaži.
 |