|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: FILAGRO SK, s. r. o. |
| Sídlo obstarávateľa: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec  |
| IČO obstarávateľa: 50160168  |

 – 1ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Vstupné otáčky kĺbového hriadeľa (ot/min) | 1000  |  |
| Šírka 1.osievacieho pásu v mm | 1500 |  |
| Šírka 2.osievacieho pásu v mm | 1700 |  |
| Preosievacia plocha 1. sitový pás v m² minimálne | 4,8 |  |
| Preosievacia plocha 2. sitový pás v m² minimálne | 4,2 |  |
| Šírka pásu hrubej vňate v mm | 1700 |  |
| Šírka 1. oddeľovač vňate v mm | 1500  |  |
| Šírka 2. oddeľovač vňate v mm | 1300  |  |
| Šírka 3. oddeľovač vňate v mm | 2230  |  |
| Šírka preberacieho pásu v mm | 1100  |  |
| Počet miest preberacieho personálu | 3+2 |  |
| Nonstop zásobník s objemom v tonách | 7,5  |  |
| spätný chod dna zásobníka | áno | Vyberte položku. |
| Výsypná výška zásobníka v mm minimálne | 4200  |  |
| Pneumatiky | 800/45-30,5 |  |
| Hydraulický pohon všetkých sitových pásov a separátorov | áno | Vyberte položku. |
| Kopírovací valec Ø 390 mm | áno | Vyberte položku. |
| Automatické vyhľadávanie stredu hrobku | áno | Vyberte položku. |
| Výkyvný natriasač s nastavením rýchlosti cez terminál | áno | Vyberte položku. |
| Chladič oleja hydrauliky | áno | Vyberte položku. |
| Náklonová automatika pre 1 a 2. rozdružovadlo | áno | Vyberte položku. |
| Vysúvacia náprava | áno | Vyberte položku. |
| Strecha a stranové plachty nad preberacím stolom | áno | Vyberte položku. |
| Centrálne mazanie | áno | Vyberte položku. |
| Led osvetlenie | áno | Vyberte položku. |
| ISOBUS ovládací terminál CCI1200 | áno | Vyberte položku. |
| Automatická zmena nastavenia rýchlosti oddeľovača | áno | Vyberte položku. |
| Adapter na zber mrkvy | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 23 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača