**Technická špecifikácia B**

**Predmet zákazky: Interiérové vybavenie Zariadenia podporovaného bývania Jesenské – Výzva č. 58**

**Obývacia nábytková zostava – požadované sú 2 zostavy**

**Spálňová nábytková zostava - 6 ks**

**Sektorová zostava kancelárskeho nábytku - 1 ks**

**Vešiaková nástenná zostava do chodby - 2 ks**

**Umiestnenie:** zrekonštruovaný dom **Zariadenia podporovaného bývania**, Ul. Družstevná 104, 980 02 Jesenské.

**Obývacia nábytková zostava – požadované sú 2 zostavy**

Každá zostava pozostáva z:

* **Spodná časť :** 4 ks závesná skrinka s dvierkami,

1 ks vrchná krycia doska na závesné skrinky.

* **Vrchná časť :** 1 ks skrinka závesná s dvierkami,

1 ks skrinka závesná policová otvorená.

* **Ostatný nábytok v obývačke :** 1 ks konferenčný stolík na otočných kolieskach,

1 ks jedálenský stôl rozťahovateľný,

6 ks jedálenská stolička pevná,

1 ks rohová sedacia súprava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Závesná skrinka s dvierkami - spodný diel** | | | | | doplní uchádzač |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  |
| Výška | mm | - | - | 600 |  |
| Šírka | mm | - | - | 500 |  |
| Hĺbka | mm | - | - | 400 |  |
| Počet poličiek | ks | - | - | 1 |  |
| Počet dvierok na skrinke | ks | - | - | 1 |  |
| Počet skriniek | ks | - | - | 4 |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti: skrinky závesné !** | | | | | |
| Materiál– DTD laminovaná alebo aj MDF | | | | |  |
| Farba – dub hickory prírodný H 3730, alebo dub bardolíno prírodné H 1145, alebo dub divoký prírodný H1318– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | |  |
| Kovanie - pánty s doťahom | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | |  |
| Vrchná krycia doska spoločná na spodné skrinky 2000x400 – 1 ks | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[2]](#footnote-2)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Skrinka závesná s dvierkami – horný diel** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  | |
| Výška | mm | - | - | 1200 |  | |
| Šírka | mm | - | - | 450 |  | |
| Hĺbka police | mm | - | - | 350 |  | |
| Počet skriniek | ks | - | - | 1 |  | |
| Počet poličiek | ks | - | - | 3 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál–DTD laminovaná | | | | | |  |
| Otváranie push | | | | | |  |
| Farba – dub hickory prírodný H 3730, alebo dub bardolíno prírodné H 1145, alebo dub divoký prírodný H1318– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[3]](#footnote-3)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Skrinka závesná policová otvorená – horný diel** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  | |
| Výška | mm | - | - | 1200 |  | |
| Šírka | mm | - | - | 450 |  | |
| Hĺbka police | mm | - | - | 350 |  | |
| Počet skriniek | ks | - | - | 1 |  | |
| Počet poličiek | ks | - | - | 3 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál–DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub hickory prírodný H 3730, alebo dub bardolíno prírodné H 1145, alebo dub divoký prírodný H1318– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-4)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Konferenčný stolík na otočných kolieskach** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Výška | mm | 500 | 550 | - |  | |
| Šírka | mm | 1000 | 1100 | - |  | |
| Hĺbka | mm | 450 | 500 | - |  | |
| Polička | ks | - | - | 1 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál–DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub hickory prírodný H 3730, alebo dub bardolíno prírodné H 1145, alebo dub divoký prírodný H1318– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Na otočných kolieskach | | | | | |  |
| Kolíkovanie+lepenie | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[5]](#footnote-5)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Jedálenský stôl variovateľný (rozťahovateľný)** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Výška | mm | - | - | 800 |  | |
| Šírka | mm | - | - | 1000 |  | |
| Dĺžka (zložený - roztiahnutý) | mm | 1400 - 1800 | 1400 - 2000 |  |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál–DTL laminovaná, | | | | | |  |
| Farba – dub hickory prírodný H 3730, alebo dub bardolíno prírodné H 1145, alebo dub divoký prírodný H1318– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka vrchnej dosky: min 20 mm. | | | | | |  |
| Nohy stola vo farbe stola | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[6]](#footnote-6)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Stolička jedálenská pevná** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Výška | mm | 950 | 1050 | - |  | |
| Šírka | mm | 400 | 500 | - |  | |
| Hĺbka | mm | 380 | 400 | - |  | |
| Výška sedu | mm | 430 | 470 | - |  | |
| Nosnosť | kg | 130 | - | - |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiá l– drevo, čalúnenie –ekokoža | | | | | |  |
| Farba – čalúnenie béžová alebo hnedá alebo sivá – konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[7]](#footnote-7)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Rohová sedacia súprava** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Rozmer sedačky | mm | 2200x2600 | 2350x2750 | - |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál: čalúnenie – látka: ekokoža alebo imitácia kože alebo iná ľahko umývateľná látka | | | | | |  |
| Farba – šedá, zelená, hnedá alebo ich kombinácia– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Oteruodolnosť textílie podľa testu Martindale : min. 80 000 oderov, ekokoža min. 100 000 oderov | | | | | |  |
| Výpĺň: PUR pena alebo aj pružina | | | | | |  |
| Na nožičkách, min. 40x40x100 mm – hliník (šxhxv) | | | | | |  |
| Univerzálne osadenie (roh na pravej alebo ľavej strany podľa potreby) | | | | | |  |

**Spálňová nábytková zostava - 6 ks**

* každá zostava pozostáva z: 2 ks vstavaná skriňa z toho jedna skriňa s jednými dverami so zrkadlom,

2 ks posteľ jednolôžko,

2 ks nočný stolík,

2 ks závesná polica,

1 ks stôl,

2 ks malé kreslá.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[8]](#footnote-8)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Vstavaná skriňa** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 1200 |  | |
| Výška | mm | - | - | 2600 |  | |
| Hĺbka | mm | - | - | 600 |  | |
| Počet políc (výškovo nastaviteľné) | ks | - | - | 5 |  | |
| Výškovo nastaviteľná tyč na zavesenie oblečenia | ks | - | - | 2 |  | |
| Počet posuvných dverí s dorazom | ks | - | - | 2 |  | |
| Počet zásuviek | ks | - | - | 2 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |  | - | - | 2 |  |
| Materiál– DTD laminovaná | | | | | |  |
| Prispôsobiť šírku skrine do každej izby podľa priestorových možností s maximálnym využitím priestoru. | | | | | |  |
| Vstavaná skriňa 2x vešanie (1x sklopné dole), 2x zásuvky a 5x police.  2x posuvné dvere, (1x skriňa laminát 1x skriňa zrkadlo + laminát) | | | | | |  |
| Tyč pevná + hore tyč šatníková sklopná (pantograf) | | | | | |  |
| Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 16 mm | | | | | |  |
| Zaoblené hrany nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[9]](#footnote-9)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Posteľ - jednolôžko** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 900 |  | |
| Dĺžka | mm | - | - | 2000 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 16 mm | | | | | |  |
| S úložným priestorom | | | | | |  |
| S polohovateľným roštom v dolnej a hornej časti, s nosnosťou min. 150 kg | | | | | |  |
| S matracom 900x2000 mm s antialergickou úpravou a nepremokavým poťahom, nosnosť min. 150 kg | | | | | |  |
| Zaoblené hrany rámu postele (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[10]](#footnote-10)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Nočný stolík** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 550 |  | |
| Výška | mm | - | - | 650 |  | |
| Hĺbka | mm | - | - | 450 |  | |
| Počet šuplíkov | ks | - | - | 2 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 16 mm | | | | | |  |
| Na kolieskach s možnosťou zaistenia proti pohybu | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[11]](#footnote-11)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Závesná polica na stenu** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 1500 |  | |
| Hĺbka | mm | - | - | 250 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – DTL laminovaná, | | | | | |  |
| Skrytá konzola | | | | | |  |
| Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min.22 mm | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[12]](#footnote-12)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Stôl** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 900 |  | |
| Výška | mm | - | - | 800 |  | |
| dĺžka | mm | - | - | 900 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – DTD laminovaná  Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 22 mm | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[13]](#footnote-13)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Malé kreslo** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Výška | mm | 700 | 1000 | - |  | |
| Šírka | mm | 400 | 600 | - |  | |
| Hĺbka | mm | 350 | 600 | - |  | |
| Výška sedu | mm | 430 | 470 | - |  | |
| Nosnosť | kg | 130 | - | - |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – drevo, čalúnenie –ekokoža | | | | | |  |
| Farba – čalúnenie béžová alebo hnedá alebo sivá – konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |

**Sektorová zostava kancelárskeho nábytku - 1 ks**

* zostava pozostáva z: 2 ks skriňa policová uzamykateľná,

1 ks vstavaná skriňa – pol skrine police a pol skrine vešiaková,

1 ks kancelársky stôl s kontajnermi s uzamykateľnými zásuvkami,

1 ks kancelárska stolička otočná,

1 ks konferenčný stolík,

1 ks rozkladacia pohovka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[14]](#footnote-14)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Skriňa policová uzamykateľná** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum\*** | **Maximum\*** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | 500 | 550 | - |  | |
| Výška | mm | 1800 | 1900 | - |  | |
| Hĺbka | mm | 380 | 400 | - |  | |
| Počet políc | ks | 5 | 6 | - |  | |
| Počet dverí | ks | - | - | 2 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Skriňa dvojdverová. Jedna časť policová (na lieky) s uzamykateľnými dverami. | | | | | |  |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub grandson alebo dub sonoma, alebo dub artisan – konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: korpus min. 22 mm, dvierka a police min. 16 mm | | | | | |  |
| Na nožičkách, min. 40x40x100 mm – hliník (šxhxv) | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[15]](#footnote-15)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Vstavaná skriňa**  (pol skrine police a pol skrine vešiaková) | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 1200 |  | |
| Výška | mm | - | - | 2600 |  | |
| Hĺbka | mm | - | - | 600 |  | |
| Počet políc (výškovo nastaviteľné) | ks | - | - | 5 |  | |
| Tyč | ks | - | - | 2 |  | |
| Počet posuvných dverí s dorazom | ks | - | - | 2 |  | |
| Počet zásuviek | ks | - | - | 2 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |  | - | - | 2 |  |
| Prispôsobiť šírku skrine do každej izby podľa priestorových možností s maximálnym využitím priestoru . | | | | | |  |
| Vstavaná skriňa 2x vešanie, 2x zásuvky a 5x police.  2x posuvné dvere | | | | | |  |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 16 mm | | | | | |  |
| Zaoblené hrany nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[16]](#footnote-16)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Kancelársky stôl so zásuvkami - kontajnermi** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Šírka | mm | 1400 | 1500 | - |  | |
| Výška | mm | 760 | 800 | - |  | |
| Hĺbka | mm | 800 | 850 | - |  | |
| Počet samostatných kontajnerov na kolieskach | ks | - | - | 2 |  | |
| Počet zásuviek – každý kontajner | ks | - | - | 3 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – dub grandson alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 22 mm | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[17]](#footnote-17)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Kancelárska stolička otočná** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Výška | mm | 1000 | 1300 | - |  | |
| Šírka sedadla | mm | 450 | 550 | - |  | |
| Hĺbka sedadla | mm | 450 | 500 | - |  | |
| Výška sedu | mm | 430 | 540 | - |  | |
| Nosnosť | kg | 130 | 150 | - |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál – kov, plast, čalúnenie látka | | | | | |  |
| Na kolieskach | | | | | |  |
| Podpierky na ruky | | | | | |  |
| Farba – čalúnenie béžová alebo hnedá alebo sivá – konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[18]](#footnote-18)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Konferenčný stolík na otočných kolieskach** | | | | | doplní uchádzač |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  |
| Výška | mm | - | - | 550 |  |
| Šírka | mm | - | - | 850 |  |
| Hĺbka | mm | - | - | 500 |  |
| Polička | ks | - | - | 1 |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Materiál – DTD laminovaná | | | | |  |
| Farba – dub grandson alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | |  |
| Na otočných kolieskach | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[19]](#footnote-19)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Rozkladacia pohovka** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |  | |
| Rozmer sedačky | mm | 2140x850 | 2250x900 | - |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál: čalúnenie – látka: ekokoža alebo iná ľahko umývateľná látka | | | | | |  |
| Farba – šedá, zelená, hnedá alebo ich kombinácia– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt ZSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Oteruodolnosť textílie podľa testu Martindale : min. 80 000 oderov, ekokoža min. 100 000 oderov | | | | | |  |
| Výplň: PUR pena/pružina | | | | | |  |
| Na nožičkách | | | | | |  |
| Úložný priestor | | | | | |  |

**Vešiaková nástenná zostava do chodby - 2 ks**

* každá zostava pozostáva z: 1 ks vešiaková stena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[20]](#footnote-20)** |
| **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Vešiaková stena** | | | | | doplní uchádzač | |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne\*** |  | |
| Šírka | mm | - | - | 1500 |  | |
| Výška | mm | - | - | 2100 |  | |
| Háčiky na zavesenie odevu | ks | - | - | 6 |  | |
| Otvorené police na obuv v dolnej časti | ks | - | - | 4 |  | |
| Horná polica na odloženie drobného odevu (rukavice, čiapky) | ks | - | - | 1 |  | |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | | |
| Materiál– DTD laminovaná | | | | | |  |
| Farba – biela alebo dub grandson/biela, alebo dub sonoma, alebo dub artisan– konkrétny odtieň pre konkrétny objekt DSS Femina Veľký Blh bude upresnený po podpise Kúpnej Zmluvy | | | | | |  |
| Hrúbka materiálu: min. 22 mm | | | | | |  |
| Dolná policová časť na obuv poslúži zároveň na sedenie pri obúvaní (bez polstrovania) | | | | | |  |
| Na nožičkách, min. 40x40x100 mm – hliník (šxhxv) | | | | | |  |
| Bez zrkadla | | | | | |  |
| Zaoblené rohy nábytku (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy, aby nedochádzalo k úrazom) | | | | | |  |

1. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie. Platí pre všetky nasledujúce tabuľky v tomto dokumente.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-6)
7. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-7)
8. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-8)
9. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-9)
10. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-10)
11. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.** [↑](#footnote-ref-11)
12. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.** [↑](#footnote-ref-12)
13. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-13)
14. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

    **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-14)
15. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

    **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-15)
16. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-16)
17. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-17)
18. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**  [↑](#footnote-ref-18)
19. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.** [↑](#footnote-ref-19)
20. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách doplní áno/nie.**

    **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-20)