**Opis predmetu zákazky**

**Názov predmetu zákazky:** „Skúšobné zariadenia pre prostriedky individuálnej ochrany (PIO)“

**Charakteristika predmetu zákazky:**

Cieľom obstarávania je zakúpenie skúšobného zariadenia na testovanie parametrov PIO (ochranné masky). Zariadenie má slúžiť na vykonávanie všetkých testov, ktoré je potrebné vykonať na dýchacích ochranných maskách.

Požadované testy: celotvárové masky – test testnosti,

celotvárové masky – test tlaku otvárania výdychového ventilu.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 2 ks.

**Hlavný kód CPV:**

38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu

38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje

**Typ zmluvy a jej platnosť**: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

**Lehota plnenia:** do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

**Miesto plnenia:** Oddelenie radiačnej a chemickej bezpečnosti, Centrum bezpečnostnotechnických činností, MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

**Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |
| --- |
| **Skúšobné zariadenie na testovanie parametrov na dýchacích ochranných maskách** |
| Množstvo: 2 ks |
| Rozmery v mm (ŠxHxV) max.: 550x550x550 |
| Hmotnosť: do 20 kg |
| Napájanie/spotreba: 230V, 50Hz,/100W |
| Nízkotlakový manometer: plus/mínus 30mbar (presnosť 1,6) |
| Nízkotlakový prevodník: plus/mínus 30mbar (presnosť 0,5) |
| Nízkotlakové konektory s okrúhlym závitom (EN 148-1) |
| Prípojka stredného tlaku: Eurospojka |
| Súčasť zariadenia: počítač, monitor, klávesnica, myš a tlačiareň.   * Počítač musí pracovať v rozhraní operačného systému Windows s programovým balíkom MS Office pre vytváranie pracovného výstupu vo forme protokolu. * Počítač musí byť v minimálnej konfigurácii 8 GB RAM, 512 GB SSD HDD. * Súčasťou dodávky tohto komponentu musí byť farebná A4 tlačiareň pre tlač protokolov. * Monitor s veľkosťou uhlopriečky minimálne 23". |

**Požiadavky zo strany verejného obstarávateľa:**

* S tovarom požadujeme zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
  + dodanie tovaru do miesta dodania,
  + vyloženie tovaru v mieste dodania.
* Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných chýb, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
* Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
* Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
* Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
* Manuál na prevádzku zariadenia v slovenskom jazyku.
* Požaduje sa zaškolenie obsluhy pre 4 osoby.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, vykládky, balného, likvidácie obalov a zaškolenia obsluhy a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.