
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Technologické zariadenia do bitunku

	Obstarávateľ:
	
Salatín s.r.o., Partizánska Ľupča 552, 032 15 
IČO: 36010332 , tel.: +421910972307/ mail: salatin.sro@gmail.com




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Hradenie trubkové pre ošípané a hovädzí dobytok 1 súbor

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-prevedenie trubkove pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-2 ks bránka jednokrídlova so šírkou 700 mm 
	/vyplní uchádzač/

	3.
	-3 ks bránka jednokrídlová so šírkou 900 mm
	/vyplní uchádzač/

	4.
	-1 ks bránka jednokrídlová so šírkou 1000 mm 
	/vyplní uchádzač/

	5. 
	-3 ks bránka dvojkrídlová so šírkou 2800 mm 
	/vyplní uchádzač/

	6.
	-2 ks bránka dvojkrídlová so šírkou 3400 mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	-rovné diely s celkovou dĺžkou 18000 mm
	/vyplní uchádzač/

	2. Stroj / zariadenie:    Pasť omračovacia pre ošípané 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-vstupná brána mechanické prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	-vypúšťacia bránka mechanické prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	4.
	-rozmer ma 900x1800 mm
	/vyplní uchádzač/

	3. Stroj / zariadenie:  Omračovací prístroj na ošípané 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	- výkon mi 50ks/hod
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-súčasťou sú omračovacie kliešte
	/vyplní uchádzač/

	3.
	-zapisovač údajov o omráčení
	/vyplní uchádzač/

	4.
	-optický a akustický signál
	/vyplní uchádzač/

	5.
	-displej zobrazujúci napätie a prúd
	/vyplní uchádzač/

	4. Stroj / zariadenie:   Pasť omračovacia pre hovädzí dobytok 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	- prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-vystupná brána mechanické prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Vypúšťacia bránka mechanické pre
	/vyplní uchádzač/

	4.
	-bez fixácie hlavy
	/vyplní uchádzač/

	5.
	-úprava pre porážanie menších kusov
	/vyplní uchádzač/

	6. 
	-rozmer max 1000x2500 mm
	/vyplní uchádzač/

	5. Stroj / zariadenie:  Plošina pre omračovaciu pasť 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-vrátanie schodíkov
	/vyplní uchádzač/

	3.
	-rozmer min 1000x1000x600
	/vyplní uchádzač/

	6. Stroj / zariadenie:  Dráha žeriavová 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-pojazdový I profil podľa projektu
	/vyplní uchádzač/

	3.
	-vrátanie gumových dojazdov a vedenia elektrického zhrňovacieho kábla
	/vyplní uchádzač/

	7. Stroj / zariadenie:  Zdvíhacie zariadenie 1 súbor

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Sústava dvoch navzájom fyzicky aj elektricky prepojených kladkostrojov s nosnosťou min 2x1000kg
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kladkostroje v reťazovom prevedení
	/vyplní uchádzač/

	3.
	1ks hovädzia rozporka v prevedení pozink
	/vyplní uchádzač/

	4.
	2ks viazacie kruhy v prevedení pozink s uchytením do podlahy
	/vyplní uchádzač/

	5.
	1ks vykrvovacia reťaz v prevedení pozink
	/vyplní uchádzač/

	6.
	2ks reťaz na sťahovanie kože v prevedení pozink
	/vyplní uchádzač/

	  7.
	2ks hák trojramenný v prevedení pozink
	/vyplní uchádzač/



	[bookmark: OLE_LINK1]8.   Stroj / zariadenie:  Vozík na krv 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Límec na vozíku na troch stranách pre vykrvovanie ošípaných a hovädzieho dobytka
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Objem min. 80l
	/vyplní uchádzač/

	9.   Stroj / zariadenie:  Vozík opracovací 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Na opracovanie hovädzieho dobytka pre sťahovaním z kože
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Min 4 manipulačné kolieska
	/vyplní uchádzač/

	10.   Stroj / zariadenie:  Odštetinovač ošipaných 1 ks
	

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie min. pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Šnek na vynášanie štetín
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Pneumatický vyhadzovač
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Pre ošípané do hmotnosti 300 kg
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Kapacita min 10ks/h
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Dĺžka max 2800 mm
	/vyplní uchádzač/

	11.   Stroj / zariadenie:  Dočisťovací stôl pre ošípane 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	celonerezové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Trubkové prevedenie stola
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Dĺžka min. 2000mm
	/vyplní uchádzač/

	12.   Stroj / zariadenie:  Kladkostroj stacionárny na navešovanie ošípaných na dráhu 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Držiak kladkostroja súčasťou
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kládkostroj v reťazovom prevedení
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Nosnosť min. 500kg
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Súčasťou je rameno sklopné na navešovanie na dráhu v prevedení pozink
	/vyplní uchádzač/

	13.   Stroj / zariadenie:  Sprcha úsporná 2 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Sprchovacia hlavica s možnosťou regulácie rozptylu vody
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Hadica na vodu min 15bm
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Držiak na hadicu v prevedení nerez
	/vyplní uchádzač/

	14.   Stroj / zariadenie:  Zariadenie rozpinajúce 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie pneumatické
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Na rozpínanie pri vyvrhovaní a polení ošípaných na dráhe
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rozpínanie min 800mm
	/vyplní uchádzač/

	15.   Stroj / zariadenie:  Poliaca píla 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Píla na polenie ošípaných a hovädziho dobytka
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Dĺžka pílového listu min 500mm
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napätie ma 42V
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Transformátor na bezpečné napätie 42V
	

	5.
	Súčasťou vyvažovač na vyvažovanie píly
	

	16.   Stroj / zariadenie:  Umývadlo nástenné 3 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Bezdotykové ovládanie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Zmiešavacia batéria na studenú a teplú vodu
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Dĺžka max 550mm
	

	17.   Stroj / zariadenie:  Sterilizátor na nože a sekáče 2 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Pracovná teplota v rozmedzí 82-85°C
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napätie 230V
	/vyplní uchádzač/

	18.   Stroj / zariadenie:  drez na umývanie náradia 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rozmer min 600x600mm
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Súčasťou páková batéria a sifón
	/vyplní uchádzač/

	19.   Stroj / zariadenie:  umývacia stena na zástery 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nastaviteľná výška nôh
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Dĺžka max 1300 mm
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Prípoj vody s prietokovou kefou na umývanie záster
	

	20.   Stroj / zariadenie:  Umývačka obuvy 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nastaviteľná výška nôh
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rozmer max 600x600 mm
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Prípoj vody s prietokovou kefou na umývanie záster
	

	21.   Stroj / zariadenie:  Dezinfekčný brod 1 ks

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	Prevedenie nerez 
	/vyplní uchádzač/

	Zabudovaný do podlahy
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer max 1200x800x150mm
	/vyplní uchádzač/

	22.   Stroj / zariadenie:  Nerezový stôl 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nastaviteľná výška nôh
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rozmer max 1000x600x900 mm
	/vyplní uchádzač/

	23.   Stroj / zariadenie:  Vozík na surovinu 4ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kapacita 200l
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Kolieaska min 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	24.   Stroj / zariadenie:  Dráha visutá 1 súbor

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie trubka
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Súčasťou nosná konštrukcia zinkovaná, šróbovaná vrátane stĺpov, závesných konzol a rohových spojov
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Celková dĺžka 84bm
	

	5.
	Oblúky 6 ks
	

	6.
	Výhybky 13ks
	

	25.   Stroj / zariadenie:  Visuté váhy na pojazdovú dráhu 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer vážiacej plochy min 600mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Váživosť do 300kg
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Vyhodnocovacia jednotka s funkciou váženia, tara, kumulácia vážení, počítanie kusov
	/vyplní uchádzač/

	26.   Stroj / zariadenie:  Klzný hák 40ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie pozink
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Samotný hák prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Na trubkovú dráhu
	/vyplní uchádzač/

	27.   Stroj / zariadenie:  Stromček mäsiarsky 4ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Minimálny počet poschodí 4
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Dĺžka max 1500mm
	/vyplní uchádzač/

	28.   Stroj / zariadenie:  Kladkostroj elektrický 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Pojazdový oblúk pre kladkostroj
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kladkostroj v reťazovom prevedení
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Nosnosť min 500kg
	

	4.
	Súčasťou je teleskopické rameno trubkové
	/vyplní uchádzač/

	29.   Stroj / zariadenie:  Vozík na žalúdky a črevá 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Vyklápacie prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Minimálne 4 kolieska
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Možnosť prevozu komplet vnútornosti z jedného kusa havädzieho dobytka
	

	30.   Stroj / zariadenie:  Stôl pracovný s roštom 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rozmer min 1400x800x900
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rošt v hornej časti v rozmere min 400x400
	/vyplní uchádzač/

	31.   Stroj / zariadenie:  Vaňa na vodu 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Stacionárne prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Objem min 200l
	/vyplní uchádzač/

	32.   Stroj / zariadenie:  Práčka na držky 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Na pranie bravčových a hovädzích žalúdkov
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Výkon min 8ks/hod hovädzích žalúdkov
	/vyplní uchádzač/

	33.   Stroj / zariadenie:  Varný kotol 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez 
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nepriamy ohrev
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Objem min 50l
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Príkon max 10kW
	

	34.   Stroj / zariadenie:  Plastová nádoba 4ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Pojazdové kolieska
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Veko vyklápacie
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Objem min 200l
	/vyplní uchádzač/

	35.   Stroj / zariadenie:  Dvojdrez 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez AISI304
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rozmer min 1400x700x900
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Stojanková batéria so sprchou, trubkou a sifónom
	/vyplní uchádzač/

	36.   Stroj / zariadenie:  Vysokotlakový čistič 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Bez ohrevu vody
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Pracovný tlak regulovateľný
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Pracovný tlak min 30bar
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Hadica s bubnom min 15bm
	

	5.
	Súčasťou plochá tryska, rotačná tryska a rýchlospojky
	

	37.   Stroj / zariadenie:  Regál 2ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer min 900x600x1600mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nosnosť police min 150kg
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Počet políc 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Materiál hliník - plast
	

	38.   Stroj / zariadenie:  Výlevka kombinovaná 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez 
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Umývadlo na ruky súčasťou výlevky
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rozmer max 500x700x1000mm
	/vyplní uchádzač/

	39.   Stroj / zariadenie:  Regál 2ks

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	Rozmer min 1800x600x1600mm
	/vyplní uchádzač/

	Nosnosť police min 150kg
	/vyplní uchádzač/

	Počet políc 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Materiál hliník - plast
	

	40.   Stroj / zariadenie:  Lapač hmyzu 5ks

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	Likvidácia nežiadúceho hmyzu
	/vyplní uchádzač/

	Dosah min 8m
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie 230V
	/vyplní uchádzač/

	Vhodný do potravinárskej výroby
	

	41.   Separačný set na rezačku 1ks

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	univerzálna sada na separovanie šliach a chrupaviek
	/vyplní uchádzač/

	42.   Miešačka na mäso - šneková 1ks

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kapacita min. 500l
	/vyplní uchádzač/

	43.   Priebežný kuter 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Min. objem násypky 38 l
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie materiál 1.4301 (AISI 304)
	/vyplní uchádzač/

	3.
	prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Min. otáčky 3000 ot./min.
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Min. výkon 1150 kg/h
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 12 kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Možnosť pripojenia na online prevádzku
	/vyplní uchádzač/

	44.   Údenársky stôl 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie nerez 
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Vyspádovanie s odtokovou trúbkou
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Rozmer max 2000x900x900mm
	/vyplní uchádzač/

	45.   Umývačky kuchynského riadu 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Zobrazenie teploty a pracovnej fázy
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie umývacej nádrže: materiál 1.4301 (AISI 304)
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 690x725x1700mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Max. spotreba vody na cyklus: 3l
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 12 kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Min. teplota umývania 50°C
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Max. hlučnosť 75dBA
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Min. 4 umývacie cykly
	/vyplní uchádzač/

	46.   Stĺpový preklápač vozíkov 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Možnosť zdvíhania vozíkov s objemom min. 200l
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie materiál 1.4301 (AISI 304)
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 1000x1200x3300mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Nosnosť min. 280kg
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 1,2 kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Min. výška zdvihu 1550 - 2050
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Nádstavec na zväčšenie násypky 
	/vyplní uchádzač/

	47.   Pásová píla na mäso 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Posuvný stôl
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rezná rýchlosť min. 15m/s
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 600x700x1600mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Príkon max. 1800W
	/vyplní uchádzač/

	48.   Dvojdielna skriňa s krídlovými dverami 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer max. 1000x650x1900
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie materiál 1.4301 (AISI 304)
	/vyplní uchádzač/

	49.   Vákuové baličky 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Možnosť dvojitého zvaru
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie komory nerez
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 710x680x1050mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Max. doba jedného cyklu 40 sekúnd
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 3,8 kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Min. rozmer komory 450x450x150
	/vyplní uchádzač/

	50.   Dozrievacia klima-komora 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Min. rozsah teploty 14-20°C
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Min. rozsah vlhkosti 70-90%
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Min. kapacita 1450kg
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Možnosť dozrievania, sušenia a skladovania
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Min. priemerný odvhlčovací výkon 1%/24h
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 7kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Možnosť zberu a archivácie dát
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Chladiaci agregát
	/vyplní uchádzač/

	51.   Stropná chladiaca jednotka 2ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Chladiaci výkon min. 1800W
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Teplotný rozsah min. 2 až +22°C
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 220-240V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 950x1200x550mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Min. zvlhčenie 70 – 90%
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 2000W
	/vyplní uchádzač/

	52.   Kockovačky poloautomatické 1ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Min. kockovanie 550/min
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kapacita min. 1000kg/hod
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkové napätie 400V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Rozmer max. 1400x680x1200mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Min. rozmery mriežky 0-40mm
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Max. príkon 3,2 kW
	/vyplní uchádzač/

	53.   Inštalácia a montáž zariadení

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-           Logistika a príprava dodávky zariadení
-	Prevzatie, kontrola a evidencia dodávok
-	Dočasné uskladnenie (staging sklad dodávateľa)
-	Zabezpečenie manipulácie a presunu zariadení na miesto inštalácie
-	Fyzická inštalácia zariadení
-	Zapojenie do infraštruktúry
-	Konfigurácia zariadení
-	Funkčné testy jednotlivých zariadení
-	Verifikácia zapojení a kvality
-	Inštalačná a užívateľská dokumentácia
-	Likvidácia obalových materiálov (kartóny, plasty, výplne)
-	Odvoz a ekologická likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou
-	Udržiavanie čistoty miesta inštalácie počas prác
	/vyplní uchádzač/






Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky: Technologické zariadenia do bitúnku
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Hradenie trubkové pre ošípané a hovädzí dobytok 1 súbor
	
	1 sub
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	2. Pasť omračovacia pre ošípané 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	3. Omračovací prístroj na ošípané 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	4. Pasť omračovacia pre hovädzí dobytok 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	5. Plošina pre omračovaciu pasť 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	6. Dráha žeriavová 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	7. Zdvíhacie zariadenie 1 súbor
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	8. Vozík na krv 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	9. Vozík opracovací 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	10. Odštetinovač ošipaných 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	11. Dočisťovací stôl pre ošípane 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	12. Kladkostroj stacionárny na navešovanie ošípaných na dráhu 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	13. Sprcha úsporná 2 ks
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	14. Zariadenie rozpinajúce 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	15. Poliaca píla 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	16. Umývadlo nástenné 3 ks
	
	3
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	17. Sterilizátor na nože a sekáče 2 ks
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	18. drez na umývanie náradia 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	19. umývacia stena na zástery 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	20. Umývačka obuvy 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	21. Dezinfekčný brod 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	22. Nerezový stôl 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	23. Vozík na surovinu 4 ks
	
	4
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	24. Dráha visutá 1 súbor
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	25. Visuté váhy na pojazdovú dráhu 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	26. Klzný hák 40 ks
	
	40
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	27. Stromček mäsiarsky 4 ks
	
	4
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	28. Kladkostroj elektrický 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	29. Vozík na žalúdky a črevá 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	30. Stôl pracovný s roštom 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	31. Vaňa na vodu 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	32. Práčka na držky 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	33. Varný kotol 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	34. Plastová nádoba 4 ks
	
	4
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	35. Dvojdrez 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	36. Vysokotlakový čistič 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	37. Regál 2 ks
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	38. Výlevka kombinovaná 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	39. Regál 2 ks
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	40. Lapač hmyzu 5 ks
	
	5
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	41. Separačný set na rezačku 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	42. Miešačka na mäso - šneková 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	43. Priebežný kuter 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	44. Údenársky stôl 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	45. Umývačky kuchynského riadu 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	46. Stĺpový preklápač vozíkov 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	47. Pásová píla na mäso 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	48. Dvojdielna skriňa s krídlovými dverami 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	49. Vákuové baličky 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	50. Dozrievacia klima-komora 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	51. Stropná chladiaca jednotka 2 ks
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	52. Kockovačky poloautomatické 1 ks
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	53. Inštalácia a montáž zariadení
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	Celková cena v EUR bez DPH 
	





	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









