Špecifikácia predmetu obstarávania

Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo 
Jesenského 131
976 69 Pohorelá
IČO: 36045977
IČ DPH: SK2020084704
Obchodný register OS B. Bystrica oddiel Dr, vložka 364/S

	V rámci prieskumu trhu k projektu Modernizácia chovu dojníc
Vás žiadame o zaslanie kompletnej cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na všetky požadované položky.
	Čiastkové ponuky nebudú zahrnuté do určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Ventilačný systém do maštale


· Cyklónový ventilátor 

Technické parametre:

Počet deflektorov : 6 ks 
Maximálne rozmery : šírka 2200 mm, výška 2200 mm. 
Maximálna hmotnosť ventilátora do 200 kg. 
Napájanie: 400 V 
Elektrický príkon max. 2,5 kW. 
Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. 
Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. 
Množstvo preneseného vzduchu min. 70 000m3/hod. 
Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy.

Požadovaný počet: 12 ks

· Frekvenčný menič 

Technické parametre:

3 fázy 
Napätie 400 V, 50/60Hz 
0-10V vstup 
32 Amp. 
Vstavaný ventilátor na chladenie 
Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre 
Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach 
možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti 

Požadovaný počet: 2 ks 


· THI riadiaca jednotka

Technické parametre:

Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti - áno 
Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál - áno 
Možnosť pripojenia na internet - áno 
Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu - áno 
Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.- áno 
Pripojenie 4 x 0-10 V - áno 
1 fáza, 230 V/50/60 Hz - áno 
Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra -áno 

Požadovaný počet: 1 ks 



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.




Bližšie informácie:

	Bc. Jozef Tlučák, tel.: +421904 845 306
           	E mail: agropohorela@agropohorela.sk

S pozdravom 

