	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa:   SVAMAN spol. s r.o.

	Sídlo obstarávateľa:     Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava

	IČO obstarávateľa:       31 103 511


Nákladné vozidlo N3 s chladiarenskou nadstavbou s agregátom - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Technické vlastnosti vozidla
	
	-

	Nákladné vozidlo N3
	áno
	Vyberte položku.
	Farba vozidla červená
	áno
	Vyberte položku. 

	Druh karosérie: podvozok s kabínou
	áno
	Vyberte položku.
	Usporiadanie podvozku 
	4 x 2
	

	Počet náprav (ks)
	2
	

	Zavesenie prednej nápravy - pneumatické
	áno
	Vyberte položku.
	Zavesenie zadnej nápravy - pneumatické
	áno
	Vyberte položku.  

	Palivo nafta
	áno
	Vyberte položku.
	Celková hmotnosť maximálne (t)
	18
	

	Automatizovaná prevodovka
	áno
	Vyberte položku.
	Prevodové stupne minimálne (ks)
	12
	

	Zdvihový objem minimálne (m3)
	7 500
	

	Výkon v HP minimálne
	290
	

	Objem palivovej nádrže minimálne (l)
	200
	

	Nádrž AdBlue s objemom minimálne (l)
	40
	

	Emisná norma minimálne
	EURO 6
	

	Zosilnená motorová brzda
	áno
	Vyberte položku.
	Brzdy kotúčové - kotúčové
	áno
	Vyberte položku.
	Slnečná clona vonkajšia proti slnku
	áno
	Vyberte položku. 

	Lôžko 
	áno
	Vyberte položku.
	Nezávislé kúrenie
	áno
	Vyberte položku.
	Sedadlo vodiča odpružené vzduchom
	áno
	Vyberte položku. 

	2 ks batérie minimálne 170 Ah
	áno
	Vyberte položku.
	Klimatizácia
	áno
	Vyberte položku.
	AEBS (pokročilý núdzový brzdový systém)
	áno
	Vyberte položku.
	Imobilizér
	áno
	Vyberte položku.
	ESP
	áno
	Vyberte položku.
	Funkcia HillHolder (pomoc pri rozjazde do kopca)
	áno
	Vyberte položku.
	LDWS (strážca jazdného pruhu)
	áno
	Vyberte položku.
	Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá
	áno
	Vyberte položku.
	Tempomat
	áno
	Vyberte položku.
	Servis vozidla so zárukou (rok) minimálne
	5
	

	Chladiarenská nadstavba
	-
	-

	Určená na preprava na mäso vo vise
	áno
	Vyberte položku.
	Dorazové valce
	áno
	Vyberte položku.
	Nosnosť mäsa vo vise na hákoch (t) minimálne 
	7
	

	Vnútorná dĺžka nadstavby minimálne (mm)
	5 100 
	

	Vnútorná šírka nadstavby minimálne (mm)
	2 460
	

	Vnútorná výška nadstavby minimálne (mm)
	2 450
	

	Vonkajšia dĺžka nadstavby minimálne (mm)
	5 300
	

	Vonkajšia šírka nadstavby minimálne (mm)
	2 600
	

	Vonkajšia výška nadstavby minimálne (mm)
	2 650
	

	Certifikovaný pre styk s potravinami, v súlade s hygienickými smernicami ATP
	áno
	Vyberte položku.
	Hrúbka panelu – bočné steny (mm) minimálne
	60
	

	Hrúbka panelu - predné čelo (mm) minimálne
	85
	

	Hrúbka panelu – strecha (mm) minimálne
	115
	

	Hrúbka panelu – podlaha (mm) minimálne
	131
	

	Hrúbka panelu – zadné dvere (mm) minimálne
	90
	

	Steny z nerezového plechu
	áno
	Vyberte položku.
	Vonkajšie bočné profily nadstavby z eloxovaného hliníka
	áno
	Vyberte položku.
	Vonkajší  nerezový rám predného a zadného čela 
	áno
	Vyberte položku.
	Kufor na náradie
	áno
	Vyberte položku.
	Zadné dvojkrídlové dvere so zapustenými uzávermi 
	áno
	Vyberte položku.
	Viacbritové gumové tesnenie zadných dverí
	áno
	Vyberte položku.
	Kamiónové uzatváranie
	áno
	Vyberte položku.
	Chladiarenský agregát
	-
	-

	Agregát určený na udržiavanie teploty chladených, mrazených alebo hlboko zmrazených výrobkoch v nákladných vozidlách do 8,5 m.
	áno
	Vyberte položku.
	Chladiaci výkon agregátu pri teplote 0 °C (W) minimálne
	7 000
	

	Chladiaci výkon agregátu pri teplote -20 °C (W) minimálne
	4 000
	

	Vzduchový výkon agregátu (m³/h) minimálne
	2 700
	

	Samostatná nádrž pre palivo (l) minimálne
	90
	

	Registrácia teplôt so záznamníkom
	áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača

2

