***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

***Dodanie interiérového vybavenia – Výzva č. 1***

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Kancelársky stôl – 15 ks (opcia 2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1500 | 1600 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 800 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | - | - | 25 |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |
| Stolová doska má otvor pre kabeláž alebo výsuvnú zásuvku | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |
| Výstuž stola v prednej časti stola zo spodnej časti pracovnej dosky na celú šírku pre zaistenie stability a spevnenie konštrukcie stola | | | | |  |

***Kontajner na kolieskach ku kancelárskemu stolu – 15 ks (opcia 2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka kontajnera | mm | 400 | 450 | - |  |
| Výška kontajnera s kolieskami | mm | 550 | 700 | - |  |
| Hĺbka kontajnera | mm | 600 | 750 | - |  |
| Zásuvky kontajnera | mm | 3 | 4 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |
| Pre každodennú prácu v kancelárii | | | | |  |
| Uzamykateľný kontajner na kolieskach do kancelárie so štyrmi zásuvkami a kovovými úchytkami vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Kancelárska skriňa vysoká 2DV+ zámok policová – 15 ks (opcia 3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Kancelárska skriňa uzamykateľná s kovovými úchytkami na dverách a nastaviteľnými nôžkami skrine | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Kancelárska skriňa vysoká šatníková 2DV+ zámok policová – 15 ks (opcia 3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |
| Vešiak vysúvací kovový | | | | |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Kancelárska skriňa uzamykateľná s kovovými úchytkami na dverách a nastaviteľnými nôžkami skrine | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Kancelárska skriňa vysoká regálová so štyrmi policami uzamykateľná – delená 2 DV v spodnej časti – 15 ks (opcia 3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |

***Kancelársky regál vysoký s policami – 15 ks (opcia 3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka regála | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška regála | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka regála | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |

***Kancelárska skriňa nízka 2DV+zámok policová – 15 ks (opcia 2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 712 | 760 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 1 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén kombinácia buk a šedá | | | | |  |
| Nízka skriňa do kancelárie s policou vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Skriňa uzamykateľná s úchytkami na dverách s nastaviteľnými nôžkami | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Konferenčné stoličky – 20 ks (opcia 4 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 120 | - | - |  |
| Výška stoličky | mm | 750 | 810 | - |  |
| Hĺbka sedadla | mm | 400 | 580 | - |  |
| Šírka sedacej časti | mm | 450 | 530 | - |  |
| Výška sedu | ks | 440 | 460 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Sedák so spodným plastovým krytom – poťah z látky | | | | |  |
| Rokovacia čalúnená stolička | | | | |  |
| Oceľový rám lakovaný čierny - odtieň rámu čierny lak, RAL 9005 | | | | |  |
| Profil minimálne 30x15 mm s inklináciou 45° - 50° | | | | |  |
| Čierny krycí plast operadla | | | | |  |
| Profil krycieho plastu umožňuje jednoduché uchopenie pre manipuláciu stohovateľnosť 3 kusy | | | | |  |

***Ergonomická kancelárska stolička – 15 ks (opcia 3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 130 | - | - |  |
| Výška stoličky | mm | 1130 | 1230 | - |  |
| Hĺbka sedadla | mm | 610 | 670 | - |  |
| Šírka sedacej časti | mm | 610 | 670 | - |  |
| Výška sedadla | ks | 410 | 530 | - |  |
| Priemer koliesok | mm | 60 | 70 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Výšková nastaviteľnosť | | | | |  |
| Poťah z látky | | | | |  |
| Podrúčky pevné | | | | |  |
| Farba sivá sieťka v kombinácii s čiernou látkou alebo sivá sieť v kombinácii so sivou látkou | | | | |  |
| Kancelárska stolička so sivou sieťovinou na operadle, podhlavníkom a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou | | | | |  |
| Pena sedáku – studená pena, synchrónny mechanizmus s trojnásobnou aretáciou, nastavenie tuhosti mechanizmu, leštená aluminiová báza | | | | |  |
| Výškovo, uhlovo a pozdĺžne nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou | | | | |  |

***Kancelársky stôl rokovací pre 6 osôb – 1ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1400 | 2100 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 800 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | - | - | 25 |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén dub - bordolino | | | | |  |
| Nohy stola výškovo nastaviteľné | | | | |  |
| Vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |

***Kancelársky stôl – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1500 | 1700 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 800 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | - | - | 25 |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén dub - bordolino | | | | |  |
| Stolová doska má otvor pre kabeláž alebo výsuvnú zásuvku | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |
| Výstuž stola v prednej časti stola zo spodnej časti pracovnej dosky na celú šírku pre zaistenie stability a spevnenie konštrukcie stola | | | | |  |

***Kontajner na kolieskach ku kancelárskemu stolu – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka kontajnera | mm | 420 | 450 | - |  |
| Výška kontajnera s kolieskami | mm | 600 | 750 | - |  |
| Hĺbka kontajnera | mm | 600 | 750 | - |  |
| Zásuvky kontajnera | mm | - | - | 4 |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén – dub bordolino | | | | |  |
| Pre každodennú prácu v kancelárii | | | | |  |
| Uzamykateľný kontajner na kolieskach do kancelárie so štyrmi zásuvkami a kovovými úchytkami vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Kancelársky regál vysoký s policami – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka regála | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška regála | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka regála | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén - dub - bordolino | | | | |  |

***Kancelárska skriňa vysoká regálová so štyrmi policami – delená 2 DV – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén – dub - bordolino | | | | |  |
| Skriňa vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Kovové úchytky na dverách | | | | |  |
| Nastaviteľné nožičky | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Kancelárska skriňa nízka 2DV policová – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 80 | 100 | - |  |
| Výška skrine | mm | 712 | 760 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 20 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 1 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén – dub - bordolino | | | | |  |
| Nízka skriňa do kancelárie s policou vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky | | | | |  |
| Skriňa uzamykateľná s úchytkami na dverách s nastaviteľnými nôžkami | | | | |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm | | | | |  |

***Dvojsedačka svetlo šedá v talianskom dizajne – 1 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | mm | 1600 | 1750 | - |  |
| Výška | mm | 700 | 800 | - |  |
| Hĺbka | mm | 820 | 970 | - |  |
| Výška sedu | mm | - | 400 | - |  |
| Hĺbka sedu | mm | - | 680 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Farba – šedá | | | | |  |
| Sedáky vyrobené z  vlnovcov, čalúnená aj zadná strana | | | | |  |
| Skladba kostry: masív buk, masív smrek, DTD, DVD | | | | |  |
| Sedák: bukový rám, vlnitá pružina deliaca vrstva, PUR pena, rúno, nábytková látka | | | | |  |
| Operadlo: masív buk, DTD, popruhy, PUR pena, rúno, nábytková látka | | | | |  |
| Podrúčky: masív smrek, DTD, DVD, PUR pena, rúno, nábytková látka | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**




***Kreslo – 2 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | mm | 750 | 900 | - |  |
| Výška | mm | 660 | 700 | - |  |
| Hĺbka | mm | 660 | 700 | - |  |
| Výška sedu | mm | 400 | 440 | - |  |
| Šírka sedu | mm | 460 | 500 | - |  |
| Hĺbka sedu | mm | 450 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Farba – šedá | | | | |  |
| Kreslo na nožičkách | | | | |  |
| Látka SORO 90 | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**




***Stolička v škandinávskom štýle sivá – 6 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | mm | 490 | 510 | - |  |
| Výška | mm | 830 | 860 | - |  |
| Hĺbka | mm | 580 | 620 | - |  |
| Rozmery sedenia: | | | | |  |
| Šírka | mm | 440 | 470 | - |  |
| Výška | mm | 480 | 520 | - |  |
| Hĺbka | mm | 390 | 420 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén - sivá | | | | |  |
| Materiál vrecovina | | | | |  |
| Jedálenská stolička s čalúneným sedákom a drevenou podnožou | | | | |  |
| Jedálenská stolička v škandinávksom štýle | | | | |  |
| Štruktúra drevo | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**




***Konferenčný stolík – 1ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 900 | 930 | - |  |
| Výška stola | mm | 330 | 350 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 580 | 650 | - |  |
| Material-DTD laminovaná doska-hrúbka, | mm | 20 | 25 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky na kancelársky stôl:** | | | | | |
| Dezén dub - bordolino | | | | |  |
| Úprava hrán DTD dosiek ohranené ABS odolnou hranou | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



1. Uchádzač doplní údaje – konkrétne ponúknuté hodnoty/parametre, resp. áno/ nie. [↑](#footnote-ref-1)