**Riešenie zabezpečenej tlače – technická špecifikácia**

Nástroj pre tlač a skenovanie dokumentov pre zjednodušenie a urýchlenie práce zamestnancom. Požadujeme pomocou zabezpečeného prístupu k zariadeniu ochrániť naše firemné dáta pred odcudzením alebo zneužitím. V neposlednej rade nám umožní sledovať celkové náklady na tieto operácie s možnosťou rozpočítania nákladov až na konkrétneho užívateľa alebo zariadenie.

**Požiadavky**

• Kompletný prehľad nielen o tlačových nákladoch s rozdelením na jednotlivé lokality, zariadenie, oddelenie či užívateľa.

• Automatické spracovanie dokumentov pomocou skenovacích procesov s podporou čiarových kódov či zónového OCR.

• Nastavenie obmedzenia použitia farby pri tlači a kopírovaní na zabezpečenie minimalizácie nákladov.

• Tlač na ktoromkoľvek zariadení s možnosťou nastavenia dokončovacích funkcií ako zošívanie alebo obojstrannú tlač priamo na zariadení.

• Skenovanie dokumentov jedným kliknutím do Wordu alebo prehľadávateľného PDF priamo na zariadení.

• Tlač dokumentov z mobilných zariadení s podporou formátu MS Office a PDF.

• Zabezpečenie zariadenia a dokumentov do doby prihlásenia na konkrétnom zariadení pomocou karty, PINu alebo mena a hesla.

• Možnosť kontroly tlačených dokumentov administrátorom s údajmi o danej úlohe ako počet strán alebo náhľad dokumentu.

• Nastavenie prístupových práv k tlači, skenovaniu, kopírovaniu pre jednotlivé oddelenia alebo osoby.

Zoznam zariadení pre zabezpečenú tlač – všetky nižšie uvedené zariadenia musia byt kompatibilne s požadovaným SW

|  |
| --- |
| Xerox VersaLink C405DN |
| HP LaserJet MFP M527 |
| Xerox WorkCentre 7225 |
| Xerox Phaser 3635MFP |
| Xerox WC 7835 |
| HP LaserJet MFP M527 |
| HP LaserJet MFP M527 |
| Xerox Versa Link C405DN |
| Xerox VersaLink C405DN |
| Xerox VersaLink C405DN |
| Xerox Alta Link C8035 |
| HP LaserJet MFP M527 |