Obchodný názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Názov predmetu zákazky: **Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh – Herbik s.r.o**

**Logický celok č. 1 : Technologická linka na výrobu cukríkov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technologický celok** | **Opis položky** | **Opis/technická špecifikácia – požadované technické parametre** | **MJ** | **Číselný údaj/Hodnota/**  **Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra** | **Množstvo** | **Parametre ponúkaného**  **tovaru**  Poznámka: uchádzač vyplní hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru resp. súvisiacej služby | | **Obchodné meno výrobcu –**  vyplní potenciálny dodávateľ | **Typové označenie –**  vyplní potenciálny dodávateľ  *Poznámka: ak zariadenie nemá typové označenie stačí uviesť jeho názov* |
| **Technologická linka na výrobu cukríkov** | **1.Varný kotol** | Elektrický dvojvložkový varný kotol | (áno/nie) | áno | **1 ks** | áno/nie: |  |  |  |
| Typ ohrevu:  ***nepriamy*** | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| Objem kotla | (liter) | min. 50 -  max. 100 | hodnota: |  |
| Výpustný ventil | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| Nastavenie výkonu | (počet stupňov) | min. 3 | hodnota: |  |
| Min. výkon – zodpovedajúci schopnosti zohriať tekutý obsah na minimálne 120oC | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| Materiál vložky **- *nerez*** | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| Materiál vonkajšieho obalu kotla –***nerez*** | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| **Príslušenstvo pre varný kotol** | Rozpúšťacia nádrž | (ks) | 2 | **2 ks** | áno/nie |  |
| **2.Tvarovacie zariadenie –** poloautomatické zariadenie na tvarovanie želé cukríkov | Výrobná kapacita | (kg/hod) | min. 50 | **1 ks** | hodnota: |  |  |  |
| Dĺžka - D | (m) | max: 12 | hodnota: |  |
| Šírka - Š | (m) | max: 3 | hodnota: |  |
| Výška-V | (m) | max: 2 | hodnota: |  |
| Rozmer finálneho produktu | (mm; VxŠxH) | Min: 10x10x6 |  | Hodnota: |  |
| Rozmer finálneho produktu | (mm; VxŠxH) | Max: 30x30x30 |  | Hodnota: |  |
| **Príslušenstvo pre tvarovacie zariadenie** | Leštiace zariadenie | (áno/nie) | áno | **1 ks** | áno |  |  |  |
| Sušiareň | (áno/nie) | áno | **1 ks** | áno |  |  |  |
| Kompresor pre sušiareň | (áno/nie) | áno | **1 ks** | áno |  |  |  |
| **3.Baliace zariadenie –** poloautomatic. vertikálne navažovacie a baliace zariadenie na finálny produkt. | Materiál všetkých častí, ktoré sa dostanú do kontaktu s finálnym produktom –  ***nerez*** | (áno/nie) | áno | **1 ks** | áno/nie: |  |  |  |
| Materiál vonkajšieho obalu zariadenia – ***nerez*** | (áno/nie) | áno | áno/nie: |  |
| Kapacita (1 balenie – 100 g) | (balenie/hod.) | min. 2000 | hodnota: |  |
| **Doplnkové položky súvisiace**  **s obstaraním predmetu zákazky** (ďalšie požiadavky  k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia) | ***Doprava na miesto prevádzky:***  V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodanie zariadenia na miesto prevádzky t.j. Areál Dávid, Mestská časť Košice - Juh | | (áno/nie) | áno | - | áno/nie: |  | x | x |
| ***Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky:***  V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia na mieste prevádzky t.j. Areál Dávid, Mestská časť Košice - Juh | | (áno/nie) | áno | - | áno/nie: |  | x | x |
| ***Zaškolenie obsluhy :***  V cenovej ponuke požadujeme oceniť zaškolenie obsluhy zariadení. | | (áno/nie) | áno | - | áno/nie: |  | x | x |

V ......................., dňa ............................ ................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis oprávnenej osoby (osôb),

resp. oprávnenej konať za potenciálneho dodávateľa