# Príloha č.4a súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky: **Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin**

Časť č.1

Názov časti: **Časť 1 - Dodanie a montáž nábytku na mieru do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin**

- požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný, nerepasovaný v súlade so sprievodnou dokumentáciou a technickou špecifikáciou predmetu

zákazky uvedenej v projektovej dokumentácii interiéru.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota** | | | | | | | | | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:** |
| ***P.č.*** | ***ID*** | | ***Názov*** | ***2.***  ***NP*** | ***3. NP*** | ***4.NP*** | ***Rozmery*** | ***Počet/ks*** |  |
| 1. | C1 | | Stôl prídavný DTD podnož | 1 | 1 |  | 600x600x720 | 2 |  |
| 2. | C2 | | Stôl pracovný DTD podnož | 1 |  |  | 2200x800x720 | 1 |  |
| 3. | C3 | | Stôl rokovací kov.pod. | 4 |  |  | 2000x800x720 | 4 |  |
| 4. | C4 | | Stôl pracovný kov |  | 16 |  | 1200x600x720 | 16 |  |
| 5. | C5 | | Pracovná doska DTD |  | 1 |  | 1610x810x25 | 1 |  |
| 6. | C6 | | Stôl pracovný kov.pod. |  | 1 |  | 1400x800x720 | 1 |  |
| 7. | C7 | | Stôl pracovný kov.pod. |  | 10 |  | 1400x600x720 | 10 |  |
| 8. | C8 | | Stôl prídavný kov.pod. |  | 1 |  | 1200x475/237x720 | 1 |  |
| 9. | C9 | | Stolík konferenčný s policou | 1 | 1 |  | 900x550x450 | 2 |  |
| 10. | C10 | | Stôl jedálenský kov.pod. | 1 | 1 |  | 1200x800x720 | 2 |  |
| 11. | C12 | | Stolík konferenčný s policou | 3 |  |  | 900x550x450 | 3 |  |
| 12. | C13 | | Stôl pracovný DTD podnož | 2 |  |  | 2000x800x720 | 2 |  |
| 13. | C14 | | Stôl prídavný DTD podnož | 1 |  |  | 1200x600x720 | 1 |  |
| 14. | C15 | | Stôl pracovný DTD pod. | 1 |  |  | 1600x800/1000x720 | 1 |  |
| 15. | C16 | | Stôl pracovný DTD pod. | 1 |  |  | 2200x800/1000x720 | 1 |  |
| 16. | C17 | | Stolík konferenčný s policou | 1 |  |  | 1200x550x450 | 1 |  |
| 17. | C18 | | Stolík konferenčný s policou | 1 |  |  | 900x400x450 | 1 |  |
| 18. | C19 | | Stôl prídavný oblúk kov.pod. | 1 |  |  | 1200x600x720 | 1 |  |
| 19. | C20 | | Stôl jedálenský kov.pod. | 1 | 1 |  | 600x600x720 | 2 |  |
| 20. | C21 | | Stolík konferenčný s policou | 2 |  |  | 600x600x500 | 2 |  |
| 21. | D1 | | Kontajner mobilný uzamyk. | 2 | 12 |  | 400x600x600 | 14 |  |
| 22. | D2 | | Kontajner mobilný uzamyk. | 2 | 2 |  | 400x600x600 | 4 |  |
| 23. | D3 | | Kontajner mobilný uzamyk. | 3 |  |  | 400x600x600 | 3 |  |
| 24. | E1 | | Niková polica |  | 2 |  | 1200x350x400 | 2 |  |
| 25. | E2 | | Niková polica | 2 | 1 |  | 1100x350x400 | 3 |  |
| 26. | E3 | | Niková polica |  | 5 |  | 1400x350x400 | 5 |  |
| 27. | E4 | | Skrinka niková | 1 |  |  | 400x380x1170 | 1 |  |
| 28. | E5 | | Skrinka s dvierkami | 1 |  |  | 800x400x1170 | 1 |  |
| 29. | E6 | | Skrinka niková | 3 | 2 |  | 400x380x2100 | 5 |  |
| 30. | E7 | | Skrinka s dvierkami a presklením | 4 | 2 |  | 800x400x2100 | 6 |  |
| 31. | E8 | | Skrinka šatníková | 3 |  |  | 800x400x1870 | 3 |  |
| 32. | E9 | | Skrinka šatníková | 1 |  |  | 1200x400x2100 | 1 |  |
| 33. | E10 | | Skrinka s dvierkami a presklením | 1 |  |  | 800x400x1870 | 1 |  |
| 34. | E11 | | Skrinka niková |  | 2 |  | 800x380x2100 | 2 |  |
| 35. | E12 | | Niková polica | 2 |  |  | 1100x350x400 | 2 |  |
| 36. | E13 | | Skrinka niková | 2 |  |  | 800x380x820 | 2 |  |
| 37. | E14 | | Skrinka s dvierkami a nikou |  | 1 |  | 800x400x2100 | 1 |  |
| 38. | E15 | | Skrinka šatníková | 1 |  |  | 800x400x1600 | 1 |  |
| 39. | E16 | | Skrinka zásuvková | 2 |  |  | 800x400x820 | 2 |  |
| 40. | E17 | | Skrinka zásuvková |  | 1 |  | 800x400x820 | 1 |  |
| 41. | E18 | | Skrinka zásuvková a dvierková |  | 1 |  | 800x400x2100 | 1 |  |
| 42. | E19 | Skrinka na cennosti | |  | 1 |  | 640x500x2100 | 1 |  |
| 43. | E20 | Skrinka niková | |  | 1 |  | 400x380x820 | 1 |  |
| 44. | E21 | Skrinka závesná niková | |  | 3 |  | 800x400x600 | 3 |  |
| 45. | E22 | Skrinka s dvierkami a nikou | | 7 |  |  | 800x380x1600 | 7 |  |
| 46. | E23 | Skrinka 6-zásuvková | |  | 8 |  | 800x380x820 | 8 |  |
| 47. | E24 | Skrinka s dvierkami ku stolu | |  | 1 |  | 800x400x720 | 1 |  |
| 48. | E25 | Skrinka policová s dvierkami | |  | 9 |  | 800x400x2100 | 9 |  |
| 49. | E26 | Skrinka zásuvková a dvierková | | 1 |  |  | 800x400x1870 | 1 |  |
| 50. | E27 | Skrinka niková | | 2 |  |  | 400x380x820 | 2 |  |
| 51. | E28 | Skrinka s dvierkami | | 5 |  |  | 800x400x820 | 5 |  |
| 52. | E29 | Niková polica | | 6 |  |  | 1200x250x300 | 6 |  |
| 53. | E30 | Skrinka šatníková | | 6 |  |  | 800x400x2100 | 6 |  |
| 54. | E31 | Skrinka s dvierkami | | 1 | 1 |  | 800x400x820 | 2 |  |
| 55. | E32 | Skrinka šatníková | | 1 |  |  | 800x400x1870 | 1 |  |
| 56. | E33 | Skrinka niková | | 1 |  |  | 800x380x820 | 1 |  |
| 57. | E34 | Skrinka niková | | 1 |  |  | 800x380x2100 | 1 |  |
| 58. | E35 | Niková polica | |  | 1 |  | 1500x350x400 | 1 |  |
| 59. | E36 | Skrinka na cennosti | | 1 |  |  | 1300x500x2100 | 1 |  |
| 60. | E37 | Skrinka šatňová | | 3 |  |  | 600x500x2100 | 3 |  |
| 61. | E42 | Skrinka šatňová s lavicou | |  | 1 |  | 400x500x2100 | 1 |  |
| 62. | E43 | Skrinka šatňová s lavicou | |  | 2 |  | 600x500x2100 | 2 |  |
| 63. | E44 | Skrinka zásuvková a dvierková | |  | 9 |  | 800x400x2100 | 9 |  |
| 64. | E45 | Skrinka zásuvková a dvierková | |  | 4 |  | 800x400x2100 | 4 |  |
| 65. | E46 | Skrinka policová na cennosti | |  | 1 |  | 1400x320x300 | 1 |  |
| 66. | E47 | Skrinka s dvierkami | |  | 2 |  | 800x400x820 | 2 |  |
| 67. | E48 | Skrinka šatníková | | 1 |  |  | 800x400x2100 | 1 |  |
| 68. | E49 | Skrinka policová s dvierkami | | 1 |  |  | 800x400x2100 | 1 |  |
| 69. | F3 | Prebaľovací pult so skrinkou | |  | 8 |  | 1000x700x900+100 | 8 |  |
| 70. | F4 | Vanička so skrinkou | |  | 6 |  | 900x700x90 | 6 |  |
| 71. | F5 | Skrinka zásuvková | |  | 1 |  | 400x700x900 | 1 |  |
| 72. | F6 | Skrinka na váhu sdvierkami | |  | 1 |  | 600x700x900 | 1 |  |
| 73. | G2 | Nočný stolík mobilný uzamyk. | | 7 |  |  | 400x400x770 | 7 |  |
| 74. | G3 | Stolík mobilný príručný | |  | 1 |  | 400x600x600 | 1 |  |
| 75. | G4 | Stolík mobilný príručný | |  | 4 |  | 300x500x500 | 4 |  |
| 76. | H3 | Pracovná zostava | | 1 |  |  | 1200x600x1800 | 1 |  |
| 77. | H4 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 1700x600x2100 | 1 |  |
| 78. | H5 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 1700x600x2100 | 1 |  |
| 79. | H6 | Pracovná zostava | |  | 2 |  | 1900x600x2100 | 2 |  |
| 80. | H7 | Pracovná zostava | | 1 |  |  | 1800x600x2100 | 1 |  |
| 81. | H8 | Pracovná zostava | | 1 |  |  | 1900x600x2100 | 1 |  |
| 82. | H9 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2620x600x2100 | 1 |  |
| 83. | H10 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2100x600x2100 | 1 |  |
| 84. | H11 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 3170x600x2100 | 1 |  |
| 85. | H12 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 1500x600x2100 | 1 |  |
| 86. | H13 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2100x600x2100 | 1 |  |
| 87. | H14 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 1700x600x2100 | 1 |  |
| 88. | H15 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 1800x600x2100 | 1 |  |
| 89. | H16 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2200x600x2400 | 1 |  |
| 90. | H17 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 900x600x2100 | 1 |  |
| 91. | H18 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2400x600x2100 | 1 |  |
| 92. | H19 | Pracovná zostava | |  | 1 |  | 2600x600x2100 | 1 |  |
| 93. | J1 | Šatňová lavica kov.pod. | | 1 |  |  | 1400x300x395 | 1 |  |
| 94. | J3 | Šatňová lavica kov.pod. | | 3 | 2 |  | 800x300x395 | 5 |  |
| 95. | K1 | Stôl pracovný s policami kov.pod. | | 1 |  |  | 3000x600x900 | 1 |  |
| 96. | K2 | Stôl pracovný s policami kov.pod. | | 1 |  |  | 700x750x900 | 1 |  |
| 97. | K3 | Kovový skladový regál | | 1 |  |  | 700x300x2100 | 1 |  |
| 98. | K4 | Vstavaná posuvná skriňa | | 1 |  |  | 1800x600x3000 | 1 |  |
| 99. | K5 | Vstavaná posuvná skriňa | |  | 1 |  | 2150x540x3000 | 1 |  |
| 100. | K6 | Vstavaná skriňa s dverami | |  | 1 |  | 840x580x3000 | 1 |  |
| 101. | K7 | Vstavaná skriňa s dverami | |  | 1 |  | 820x580x3000 | 1 |  |
| 102. | K8 | Vstavaná skriňa s dverami | |  | 1 |  | 620x570x3000 | 1 |  |
| 103. | K9 | Vstavaná skriňa s dverami | |  | 1 |  | 670x570x3000 | 1 |  |
| 104. | K10 | Stôl pracovný s policami kov.pod. | |  | 1 |  | 2400x600x900 | 1 |  |
| 105. | R1 | Skladový regál | |  | 2 |  | 1000x400x2300 | 2 |  |
| 106. | R2 | Skladový regál | | 5 |  |  | 1200x400x2300 | 5 |  |
| 107. | R3 | Skladový regál | | 2 |  |  | 1000x500x2300 | 2 |  |
| 108. | R4 | Skladový regál | | 2 |  |  | 1000x300x2300 | 2 |  |
| 109. | V1 | Vešiaková stena | |  | 3 |  | 800 x 1500 | 3 |  |
| 110. | V2 | Vešiaková stena | |  | 1 |  | 1400 x 1500 | 1 |  |
| 111. | Ž | Vertikálna žalúzia | | 9 |  |  | 1400 x 2100 | 9 |  |
| 112. | Ž1 | Vertikálna žalúzia | | 1 |  |  | 2700 x 2100 | 1 |  |
| 113. | A | Stôl pracovný kov. podnož s výrez. | |  |  | 4 | 1600x700x720 | 4 |  |
| 114. | B | Stôl pracovný rohový | |  |  | 1 | 1175x1075x720 | 1 |  |
| 115. | B1 | Stôl pracovný rohový | |  |  | 1 | 1175x1075x720 | 1 |  |
| 116. | C | Stôl pracovný kovová podnož | |  |  | 2 | 1300x700x720 | 2 |  |
| 117. | D | Stôl pracovný kovová podnož | |  |  | 1 | 1500x700x720 | 1 |  |
| 118. | D1 | Stôl pracovný kovová podnož s výrezom | |  |  | 1 | 1500x700x720 | 1 |  |
| 119. | E | Stôl jedálenský kovová podnož | |  |  | 2 | 1200x800x720 | 2 |  |
| 120. | F | Stolík konferenčný presklený kovová podnož | |  |  | 2 | 900x550x450 | 2 |  |
| 121. | G | Kontajner mobilný uzamykací | |  |  | 7 | 430x600x605 | 7 |  |
| 122. | L | Skrinka šatňová DTD | |  |  | 4 | 1600x300x2000 | 4 |  |
| 123. | L1 | Skrinka šatňová DTD | |  |  | 3 | 1200x300x2000 | 3 |  |
| 124. | M | Lavica k šatnovým skrinkam | |  |  | 4 | š. 1600mm | 4 |  |
| 125. | M1 | Lavica k šatnovým skrinkam | |  |  | 3 | š. 1200 mm | 3 |  |
| 126. | P1 | Policová nerezová zostava | |  |  | 1 | 2650x500x840 | 1 |  |
| 127. | P2 | Policová nerezová zostava | |  |  | 1 | 4000x500x540 | 1 |  |
| 128. | P3 | Polica nad pracovný stôl na stenu | |  |  | 5 | 1600x300x300 | 5 |  |
| 129. | R1 | Skladový regál kovový | |  |  | 2 | 3200x400x2300 | 2 |  |
| 130. | R2 | Skladový regál kovový | |  |  | 1 | 2400x400x2300 | 1 |  |
| 131. | S1 | Skrinka s dvierkami a nadstavbou DTD | |  |  | 2 | 600x600x2400 | 2 |  |
| 132. | S2 | Skrinka niková DTD | |  |  | 1 | 600x500x2400 | 1 |  |
| 133. | S3 | Skrinková zostavaDTD | |  |  | 1 | 2800x420x2400 | 1 |  |
| 134. | S4 | Skrinka niková zavesená na stenu 2x dvere | |  |  | 1 | 600x450x600 | 1 |  |
| 135. | S5 | Skrinka dvierková DTD | |  |  | 1 | 600x420x900 | 1 |  |
| 136. | S6 | Skrinka dvierková DTD | |  |  | 1 | 800x420x900 | 1 |  |
| 137. | S7 | Skrinková zostavaDTD | |  |  | 2 | 2825x420x900 | 2 |  |
| 138. | S8 | Skrinka v nike | |  |  | 1 | 1250x600x1920 | 1 |  |
| 139. | S9 | Skrinka dvierková DTD | |  |  | 1 | 1300x600x2400 | 1 |  |
| 140. | S10 | Skrinková zostava s dverami a nikami DTD | |  |  | 1 | 4000x420x1870 | 1 |  |
| 141. | S11 | Skrinková zostava s dverami a nikami DTD | |  |  | 1 | 2400x420x1870 | 1 |  |
| 142. | S12 | Skrinka dvierková s nikou DTD | |  |  | 1 | 1340x470x1870 | 1 |  |
| 143. | S13 | Skrinková zostava dverová s nikou DTD | |  |  | 1 | 3850x470x2400 | 1 |  |
| 144. | V1 | Vešiaková stena | |  |  | 4 | 1100x1500 | 4 |  |
| 145. | V2 | Vešiaková stena | |  |  | 3 | 600x1500 | 3 |  |
| 146. | Z1 | Pracovná zostava rohová | |  |  | 1 | dl. 4060mm | 1 |  |
| 147. | Z2 | Pracovná zostava | |  |  | 1 | dl. 1400mm | 1 |  |
| 148. | Z3 | Pracovná zostava rohová | |  |  | 1 | dl. 2550mm | 1 |  |
| 149. | Z4 | Pracovná zostava bez nadstavby | |  |  | 1 | dl. 800mm | 1 |  |
| 150. | Z5 | Pracovná zostava | |  |  | 1 | dl. 3250mm | 1 |  |
| 151. | Z6 | Pracovná zostava | |  |  | 1 | dl. 1550mm | 1 |  |
| 152. | Z7 | Pracovná zostava s chladničkou a umývačkou (bez el. spotrebičov) | |  |  | 1 | dl. 1300mm | 1 |  |
| 153. | Z8 | Pracovná zostava | |  |  | 1 | dl. 2450mm | 1 |  |

**ŠTANDARDY NÁBYTKU**

*Nábytok pre použitie v zdravotníctve.*

*Technická špecifikácia:*

Skriňový nábytok:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- korpus, čelá, dvere + police – laminovaná DTD-18-19 mm, dekór podľa PD

optimálne povrchové vlastnosti (ako je odolnosť proti oderu a poškriabaniu) v súlade s EN

14322 a EN 312, hygienicky bezpečná, stálofarebná, klasifikácia P2, emisná trieda E1

- ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii a vode)

- pánty a dojazdy s tlmením (odolné voči silnejšej dezinfekcii)

- zadné steny skriniek hr.min.8 mm

- nohy – kovové s rektifikáciou v.min. 100 mm, odtieň RAL 7035

- prevedenie zásuviek podľa PD, systém TIP ON Bluemotion – adaptívny tlmiaci systém

s tlmeným dovieraním (alebo ekvivalent)

- v prípade použitia madiel, madlá kovové v tvare C odtieň RAL 7035

- police sú voľné, výškovo prestaviteľné na kovových podperkách umožňujúcich zachytenie

proti nechcenému vytiahnutiu, ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom

Stoly a pracovné zostavy:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- kostra kovová tvar T (farba comaxit RAL 7035), podnože s rektifikáciou

- doska pre pracovný stôl – lamino DTD 25mm, ABS hrana 2 mm po obvode nalepená PUR

lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii), optimálne povrchové vlastnosti (ako je odolnosť

proti oderu a poškriabaniu) v súlade s EN 14322 a EN 312, hygienicky bezpečná, stálofare-

bná, klasifikácia P2, emisná trieda E1

- pracovná doska pre pracovnú zostavu – postforming hr. 38 mm a na krajoch ABS hrana 2

mm nalepená PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii), druh lepenia D3, pracovné

dosky zadná strana s lepidlom PUR a ochranným ultrafialovým lakom. Odolná proti poškriabaniu, emisná trieda E1.

- nerezové drezy a vaničky, rozmerovo prispôsobiť navrhovaným rozmerom nábytku

Zásuvky a kontajnery:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- oceľové bočnice guličkový plnovýsuv

- dno zásuvky laminovaná DTD hr. 18-19 mm alt. použitie PremiumBOXU v.min. 100 mm

- čelo zásuvky laminovaná DTD hr. 18-19 mm

- ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii)

- výsuv 100 %

- nosnosť zásuvky min. 30 kg

- tlmenie zásuviek systémom TIP ON BLUEMOTION, adaptívny tlmiaci systém s tlmeným

dovieraním (alebo ekvivalent)

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- uzamykanie podľa PD v prípade kontajnerov sa uzamyká iba horná zásuvka (min.3 kľúče)

Nerezové police:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- materiál – austentická nemagnetická nehrdzavejúca oceľ 18/10 CrNi podľa ČSN 17241, TM

AISI304, EN 1.4301

- min.hrúbka materiálu pracovnej dosky stolu min. 1,2 mm

- min.hrúbka materiálu políc min. 1,0 mm

- doska musí byť plne zavarená a vybrúsená

- ako nosný systém stolov bude použitý jakel 20-30/20-30 mm s hr. steny 1,25-2 mm

- nožičky stolov sú s rektifikáciou

V..................................., dňa.........................

....................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu