**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 zo dňa 22.2.2021**

Otázka:

1. Pozostáva každá strana oplotenia ihriska z rovnakého typu plotových dielcov? Pretože vo výkaze výmer SO 01 (pol.č. 70 a 71) sa spomína typ 2D a taktiež aj typ 3D. Jedná sa teda o dva rôzne typy plotových dielcov?

**Odpoveď:**

**Oplotenie bude zostavené z dvoch typov plotových dielcov.**

2. Opätovne sa pýtame na množstvo dlažby v položke č. 83 Výkazu výmer SO 01. Tvrdíte, že množstvo v položke 83 je vynásobené koeficientom stratného (1,02). Avšak množstvo v položke č. 82 (pokládka dlažby) je 91m2 a množstvo v položke č.83 (dodávka dlažby) je 16,913m2. Prepočty nám však nekorešpondujú s Vašim tvrdením. Vo výkrese celkovej situácie stavby sú zakreslené dva prístupové chodníky k ihrisku. Jeden v dĺžke 15,65m a šírke 2,50m a druhý v dĺžke 20,75m a šírke 2,50m. Nie je preto celková výmera zámkovej dlažby 16,913m2 uvedená v položke č. 83 výkazu výmer SO-01 podhodnotená?

**Odpoveď:**

**Chyba vo výkaze výmer z dôvodu nezarátanie prístupových chodníkov, priložený opravený výkaz výmer, zmeny oproti pôvodnému VV sú podfarbené.**

3. Je možné použiť ako alternatívu vtokovej mriežky z plneného polypropylénu vtokovú mriežku z pozinkovanej ocele pri odvodňovacom žľabe?

**Odpoveď:**

**Verejný obstarávateľ trvá na zachovaní materiálu odvodňovacích žľabov – polypropylén.**

4. Vo vysvetlení súťažných podkladov č.1 sa odvolávate na príklad riešenia striedačky na obrázok v technickej správe na strane č.6. Technická správa zverejnená verejným obstarávateľom má však len 5 strán! Žiadame o upresnenie. Množstvo dlažby (pol.č. 83 Výkazu výmer SO 01) nekorešponduje s množstvom kladenie dlažby (pol.č. 82 Výkazu výmer SO 01) a taktiež ani s PD.

**Odpoveď:**

**Doplnená technická správa s obrázkami.**

5. Na čo sú určené stĺpiky ZN+RAL6005, výška 5850mm, priemer 80x80x3mm v počte 10ks z výkazu výmer SO-01 (pol.č. 29).

**Odpoveď:**

**Stĺpiky budú použité na záchytnú sieť za bránou.**

6. Vo výkaze výmer SO-01 (pol.č. 28 a 29) sa uvádza farba stĺpikov RAL6005, pričom požadovaný farebný odtieň plotových dielcov je RAL7016. Nie je to chyba?

**Odpoveď:**

**Chyba v texte, požadovaný odtieň stĺpikov je RAL7016.**

**Zároveň verejný obstarávateľ dopĺňa do dokumentov zákazky technickú správu vrátane obrázkovej časti a upravený výkaz výmer pod názvami:**

**SO 01 Futbalové ihrisko – TS**

**VV SO 01 zo dňa 22.2.2021**