# Zoznam vybraných výrobkov a dodávok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZOZNAM VYBRANÝCH VÝROBKOV A DODÁVOK**  ktoré verejný obstarávateľ požaduje jednoznačne definovať a ktoré budú  v prípade úspešnosti uchádzača aj predmetom skutočnej dodávky | | | | |
| **číslo položky** | **výrobok v PD** | **výrobca, názov výrobku, presný typ** | **realizátor montáže** | **poznámka** |
| **SO 01** | | | | |
| 52 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá "PŠ" |  |  |  |
| 54 | Dlažba betónová vsakovacia, rozmer 200x200x80 mm, sivá „PŠ“ | napr. Premac SIKO |  | napr. subdodávateľ |
| 56 | Dlažba betónová – Dlažba betónová pre nevidiacich, vodiaci a varovný pás, červená „PŠ“ |  |  |  |
| 117 | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm „PŠ“ |  |  |  |
| 118 | Obrubník záhradný, lxšxv 1000x50x150 mm, sivá "PŠ" |  |  |  |
| 119 | Bezbariérový kasselský obrubník zastávkový podľa projektovej dokumentácie "PŠ" |  |  |  |
| 120 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm "PŠ" |  |  |  |
| **SO 02 Verejné osvetlenie** | | | | |
| 32 | Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 58W, 5040lm/4000K – optika pre priechod pre chodcov pravá - podľa PD "PŠ" |  |  |  |
| 33 | Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 140W, 13570lm/3000K – optika pre osvetľovanie komunikácií – podľa PD „PŠ“ |  |  |  |
| 35 | Stožiar osvetľovací pozinkovaný, votknutý, pre osvetlenie priechodov pre chodcov, výška svetelného bodu 6,3m – podľa PD "PŠ" |  |  |  |
| 37 | Stožiar osvetľovací pozinkovaný, votknutý, pre osvetlenie cestných komunikácií, výška svetelného bodu 10,2m - podľa PD "PŠ" |  |  |  |
| **SO 04 Mobiliár** | | | | |
| 12 | Kôš odpadkový, 50 l, vonkajší plastový, bez stĺpika, montáž na stĺpik alebo stenu, PE – oceniť podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č. 5 súťažných podkladov, do ceny zahrnúť aj spodnú stavbu a kotviace prvky "PŠ" |  |  |  |
| 14 | Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z dreva, plastu/kompozitu, alebo kovové, šírka lavičky min. 1600 mm – oceniť podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č. 5 súťažných podkladov "PŠ" | napr. mmcité sk VLA156 | napr. ÚSVIT s.r.o. Trnava | ---------------- |
| 16 | Plocha plagátovacia, obojstranná, hliníkové/oceľové bočné lišty, na centrálnej nohe opláštenej pozinkovaným plechom, osvetlenie – oceniť podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č. 5 súťažných podkladov, do ceny zahrnúť aj spodnú stavbu a kotviace prvky "PŠ" |  |  |  |
| 18 | Prístrešok zastávkový, konštrukcia kov, sklo, vrátane príslušenstva podľa projektovej dokumentácie (integrovaná lavička na sedenie, plocha pre cestovné poriadky) – oceniť podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č. 5 súťažných podkladov (autobusový prístrešok) |  |  |  |

**Použité skratky:**

**„PŠ“** Podrobná špecifikácia

**Poznámka:**

Verejným obstarávateľom vybraté výrobky a materiály, ktoré si uchádzač zvolí a ocení vo svojej ponuke, je povinný v prípade úspešnosti ponuky aj dodať bez možnosti uplatnenia ďalších ekvivalentov, s výnimkou situácie, ak výrobok alebo určený materiál sa v čase realizácie diela už nevyrába /vecné dôkazné bremeno je na strane budúceho zhotoviteľa/.