**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 26**

Otázka:

chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu ku terazzovej podlahe. Opätovne by sme chceli touto cestou požiadať o výpis podláh.

**Odpoveď:**

Terazzove dlažby boli v projektovej dokumentácii a výkaze výmer zmenené na keramické dlažby s popisom. V navrhovanej stavbe nebudú terazzové dlažby.

Podlahy sú existujúce, mení sa iba nášľapná vrstva a vyrovnávací nivelačný poter. Podlahy, pri ktorých sa obnovuje aj podkladná vrstva, sú podlahy terás pavilónov P1, P2, P3. Ich skladba je uvedená v technickej správe. Skladba podlahy terás doplnená do výkresovej dokumentácie a výkazu výmer.