**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 21**

Otázka č.1:

V technickej správe uvádzate že herné prvky sú v prevedení ANTIVANDAL, otázka čo je ANTIVANDAL na smrekovom a borovicovom dreve ? Považujte za vhodnú alternatívu žiarovo zinkovanú oceľ s povrchovou úpravou v práškovej farbe kde údržba takejto konštrukcie je minimálna v porovnaní s údržbou konštrukcií zo smrekového alebo borovicového dreva ?

**Odpoveď:**

Ponechať drevené konštrukcie herných prvkov.

Otázka č.2:

Osadenie kolotoča je v rozpore s normou plocha pod kolotočom musí byť bezpečnostná, teda kruh o priemere 6 m, musí byť pokrytý bezpečnostným povrchom – prírodným alebo gumeným patričných parametrov. Máme teda uvažovať pri spracovaní ponuky s bezpečnostnou plochou pod kolotočom alebo nie ?

**Odpoveď:**

Áno. Bezpečnostná plocha prírodná.