**Špecifikácia ponúkaného tovaru**

**Dodanie video-konferenčných systémov**

Vyplní uchádzač a predloží k svojej ponuke

**UCHÁDZAČ:**

Sídlo/Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

Telefón:

e-mail:

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks video-konferenčných systémov pozostávajúcich z nasledovných komponentov, ktoré sú navzájom kompatibilné tak, že spolu tvoria jeden funkčný celok.

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

2 ks Video-konferenčný systém spĺňajúci nasledovné kritériá:

|  | **parametre požadované verejným obstarávateľom** | **označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru** | **uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera  1 ks | rozlíšenie 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p |  |  |
| plynulé motorizované otáčanie, naklápanie a zoom |  |
| otáčanie: ±90° |  |
| naklápanie: +50°/-90° |  |
| 90° zorné pole |  |
| Autofocus |  |
| bezpečnostný otvor Kensington |  |
| LED indikátor stlmenia zvuku |  |
| Štandardný statívový závit |  |
| objektív sa pre zaistenie maximálnej ochrany súkromia v dobe nečinnosti uloží v polohe -90° |  |
| Mikrofón  2 ks | Min. dosah mikrofónu 4,5 m |  |  |
| Min. štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov |  |
| potlačenie akustickej ozveny |  |
| detektor hlasovej aktivity |  |
| potlačenie okolitého šumu |  |
| tlačidlo stlmenia s LED indikátorom |  |
| 12-pinový kábel |  |
| Reproduktor  2 ks | Hlasitosť reproduktoru: 95dB @ 1W, 100dB @ 7.5W |  |  |
| mini XLR kábel na pripojenie do hubu na pripojenie obrazových zariadení, ktorý prenáša signál aj napájanie |  |
| Hub na pripojenie zariadení  1 ks | prepojenie jedným káblom s hubom na pripojenie obrazových zariadení |  |  |
| aktívna detekcia reproduktorov |  |
| 12-pinový konektor na pripojenie mikrofónu |  |
| Min. 1x HDMI type A ako prevodník do hubu na zobrazenie obrazových zariadení |  |
| Min. 1x USB type C |  |
| Min. 1x USB typ A |  |
| Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču |  |
| Min. 1x RJ45 |  |
| vstup napájania |  |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení  1 ks | Min. 2x HDMI type A na pripojenie k obrazovke |  |  |
| Min. 1x USB type C na pripojenie kamery |  |
| Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču |  |
| Min. 1x RJ45 na pripojenie do hubu na pripojenie zariadení |  |
| Min. 2x Mini XLR |  |
| schopnosť napájania jedného alebo dvoch reproduktorov |  |
| vstup napájania |  |
| Diaľkový ovládač  1 ks | RF |  |  |
| Kabeláž potrebná na prepojenie všetkých objednaných zariadení | Kamera -> Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type C na USB 3.1 type C |  |  |
| Počítač -> Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B |  |  |
| Počítač -> Hub na pripojenie zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B |  |  |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Hub na pripojenie zariadení – min. 5m ethernet kábel CAT6A |  |  |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Reproduktor (2x) – min. 2,5 m kábel mini XLR kompatibilný s predlžovacími káblami až do dĺžky 3m |  |  |
| 2x min. 2 m kábel HDMI type A |  |  |
| Napájacie káble potrebné pre jednotlivé komponenty, ktoré si vyžadujú napájanie |  |  |

Variantné riešenie sa nepripúšťa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komponent** | **Počet kusov v jednom systéme** | **Merná jednotka** |
| kamera | 1 | Ks |
| Mikrofón | 2 | Ks |
| Reproduktor | 2 | Ks |
| Hub na pripojenie zariadení | 1 | Ks |
| Hub na pripojenie obrazových zariadení | 1 | Ks |
| Diaľkový ovládač | 1 | Ks |
| Kabeláž | 1 | Sada |