**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 9**

**Otázka:**

V projektovej dokumentácii vo vzorom priečnom reze a taktiež v technickej správe je pre „SO 111-00 Cyklotrasa“ uvedená obrusná asfaltová vrstva komunikácie z asfaltového betónu červeného ale vo výkaze výmer nie je definovaný červený asfalt. Žiadame VO o upresnenie či požaduje červený asfaltový betón pre SO 111-00 alebo nie.

Odpoveď:

Platí typ asfaltovej vrstvy z výkresu a technickej správy. VO požaduje červený asfaltový betón pre SO 111-00.

**V Trnave, 07.09.20221**