##

**vlastný návrh riešenia pre časť č. ...**

*(predloží pre každú časť predmetu zákazky samostatne)*

Zákazka:

**Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu**

**Obchodné meno uchádzača/**

**skupiny dodávateľov:** ....................................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ....................................................................................

 ..................................................................................

**IČO:** ................................................................

**Obchodné označenie / názov vozidla:**

|  |
| --- |
| *Doplní uchádzač****Vozidlo č. 1: ......................................******Vozidlo č. 2 .......................................*** |

**Pre I. časť zákazky\*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Funkčná a technická špecifikácia vozidiel** | 1. **časť zákazky**

**2 – nápravové vozidlá** | **Hodnota parametra / výbavy vozidla č. 1 ponúkaného uchádzačom na prenájom\*\***  | **Hodnota parametra / výbavy vozidla č. 2 ponúkaného uchádzačom na prenájom\*\***  |
| 1. | Vozidlo nesmie byť staršie ako šesť (6) rokov | áno |  |  |
| 2. | Vozidlo s pracovnou nadstavbou tvorí kompaktný celok | áno |  |  |
| 3. | Vozidlo musí spĺňať podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnympredpisom | áno |  |  |
| 4. | Ďalšie vlastnosti, komponenty a výbava vozidla musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | áno |  |  |
| 5. | Podvozok nákladného vozidla na zber a odvoz ZKO v štandardnom vyhotovení a výbave spĺňajúce zákonné podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách | áno |  |  |
| 6. | Pohon vozidla  | nafta motorová |  |  |
| 7. | Celková povolená hmotnosť podvozku  | do 18 t |  |  |
| 8. | Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania  | EURO 5, EURO 5 EEV alebo EURO VI |  |  |
| 9. | Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku vozidla  | áno |  |  |
| 10. | Požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke napozemných komunikáciách | áno |  |  |
| 11. | Nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKO - pevne montovaná nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKOv štandardnom vyhotovení a výbave | áno |  |  |
| 12. | Nadstavba určená na zber a odvoz ZKO | áno |  |  |
| 13. | Objem nadstavby  | 15 - 17 m3 |  |  |
| 14. | Nadstavba s rotačným alebo lineárnym spôsobom zhutňovania ZKO | áno |  |  |
| 15. | Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s monitorom v kabíne | áno |  |  |
| 16. | LED majáky v zadnej časti nadstavby  | 2 ks |  |  |
| 17. | LED pracovné svetlá | áno |  |  |
| 18. | Bezpečnostné stúpačky pre obsluhu s držiakom nad stúpačkami  | 2 ks |  |  |
| 19. | Vozidlá bez reklám a polepu | áno |  |  |
| 20. | **Požadovaný počet vozidiel** | **2 ks** |  |  |

**Pre II. časť zákazky\*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Funkčná a technická špecifikácia vozidiel** | 1. **časť zákazky**

**3 – nápravové vozidlá** | **Hodnota parametra / výbavy vozidla č. 1 ponúkaného uchádzačom na prenájom**  | **Hodnota parametra / výbavy vozidla č. 2 ponúkaného uchádzačom na prenájom** |
| 1. | Vozidlo nesmie byť staršie ako šesť (6) rokov | áno |  |  |
| 2. | Vozidlo s pracovnou nadstavbou tvorí kompaktný celok | áno |  |  |
| 3. | Vozidlo musí spĺňať podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnympredpisom | áno |  |  |
| 4. | Ďalšie vlastnosti, komponenty a výbava vozidla musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | áno |  |  |
| 5. | Podvozok nákladného vozidla na zber a odvoz ZKO v štandardnom vyhotovení a výbave spĺňajúce zákonné podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách | áno |  |  |
| 6. | Pohon vozidla  | nafta motorová |  |  |
| 7. | Celková povolená hmotnosť podvozku  | do 26 t |  |  |
| 8. | Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania  | EURO 5, EURO 5 EEV alebo EURO VI |  |  |
| 9. | Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku vozidla  | áno |  |  |
| 10. | Požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke napozemných komunikáciách | áno |  |  |
| 11. | Nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKO - pevne montovaná nadstavba vozidla na zber a odvoz ZKO v štandardnom vyhotovení a výbave | áno |  |  |
| 12. | Nadstavba určená na zber a odvoz ZKO | áno |  |  |
| 13. | Objem nadstavby  | 17 – 21 m3 |  |  |
| 14. | Nadstavba s rotačným alebo lineárnym spôsobom zhutňovania ZKO | áno |  |  |
| 15. | Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s monitorom v kabíne | áno |  |  |
| 16. | LED majáky v zadnej časti nadstavby  | 2 ks |  |  |
| 17. | LED pracovné svetlá | áno |  |  |
| 18. | Bezpečnostné stúpačky pre obsluhu s držiakom nad stúpačkami  | 2 ks |  |  |
| 19. | Vozidlá bez reklám a polepu | áno |  |  |
| 20. | **Požadovaný počet vozidiel** | * **2 ks**
 |  |  |

\* Uchádzač vyplní tabuľku prislúchajúcu ku konkrétnej časti zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

\*\* Uchádzač doplní konkrétny popis tak, aby z popisu bolo zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na vozidlá určené na prenájom, alebo vyjadrením súhlasu s požadovaným parametrom (slovom „áno“).

V .................................. dňa .........................

 ...........................................................................

 Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

 podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky