Zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie

Vymedzené územie: Okraj chodníka na Mostnej ulici pozdĺž objektov na strane Ferenitky medzi Kmeťkovou ulicou a kruhovým objazdom – viď. zákres

Rozsah spracovania:

* Situácia
* Koordinačná situácia sietí
* Búracie práce
* 10x typický priečny rez
* 1x pozdĺžny rez
* pôdorysné riešenia detailov osadenia kamenných prvkov
* detail osadenia stromov vrátane koreňovej bariéry
* Výkaz výmer a orientačný rozpočet
* Prekládky IS (presný rozsah vyplynie v priebehu spracovania na základe vyjadrení správcov, polôh prípojok a ďalších okolností) – naceniť jednotkovo, aby bolo možné v prípade potreby „doobjednať“ za dohodnutú cenu

Špecifikácia: Projekt bude spracovaný v rozsahu výmeny súčasných asfaltových povrchov a obrubníkov za nové kamenné povrchy vrátane obrubníkov a doplnenia zelene s koreňovými bariérami s prípadnou prekládkou sietí. Detaily budú riešené v súlade s technickými listami Mesta Nitra (v prílohe) a v spolupráci s ÚHA Mesta Nitra.

Poloha autobusovej zastávky bude spresnená v priebehu spracovania PD.

Bude zrušené DZ pri ulici Kmeťkova s vyhradením parkovacích miest.

Konkrétne materiály, povrchové úpravy a špecifikácie prvkov budú priebežne konzultované s Mestom Nitra.

Orientačný rozpočet bude spracovaný v priebehu spracovania PD a na základe predpokladanej sumy bude projekt a VV následne rozdelený na 2-3 etapy.

Požadujeme minimálne 2x konzultáciu s Mestom Nitra (ÚHA + prizvaní) v priebehu spracovania.

Dostupné podklady:

* Výškopis, polohopis, vytýčenie sietí
* Zadanie
* Orientačný zákres rozsahu a spôsobu riešenia