Krajská knižnica Ľ. Štúra

Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen

**Interiérové zariadenie suterénu**

Príloha č. 2b k SP – Opis predmetu zákazky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Obrázok** | **Popis** | **Množstvo**  **ks** |
| **1** |  | **Názov: regálová policová zostava** **obojstranná 1**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 6000 x 2000 x 600 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **4 ks** |
| **2** |  | **Názov: regálová policová zostava** **obojstranná 2**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 4000 x 2000 x 600 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **6 ks** |
| **3** |  | **Názov: regálová policová zostava** **obojstranná 3**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 3000 x 2000 x 600 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **3 ks** |
| **4.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 4**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 7000 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |
| **5.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 5**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 9000 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **2 ks** |
| **6.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 6**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 6500 x 2000 x 300**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |
| **7** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 7**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 5000 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **3 ks** |
| **8** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 8**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 4000 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **4 ks** |
| **9** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 9**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 2500 x 2000 x 300**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |
| **10.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 10**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 2000 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **2 ks** |
| **11.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 11**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 1750 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |
| **12.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **jednostranná 12**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 1500 x 2000 x 300 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |
| **13.** |  | **Názov: regálová policová zostava** **obojstranná 13**  Popis: policové regály s bočnicami a príslušenstvom – opierky, plechové deliče na knihy, šikmá informatika (A4 na výšku)  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  Počet políc: 5 (výškovo nastavovateľné v rastri 15 mm)  Nosnosť police: min. 80 kg  Farba: svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: Š x V x H: 2000 x 2000 x 600 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **2 ks** |
| **14.** | Kovová archivačná skriňa Scale, 1800x800x400 mm, svetlošedá | **Názov: kovová archivačná skriňa dvojkrídlová**  Popis: dvojkrídlová kovová skriňa  4 + 1 polica, nosnosť 90 kg  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: V x Š x H: 1950 x 1000 x 600 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **7 ks** |
| **15.** |  | **Názov: Kovová archivačná skriňa jednokrídlová**  Popis: jednokrídlová kovová skriňa  4 + 1 polica, nosnosť 90 kg  Materiál: pozinkovaný plech, povrchová úprava práškovou farbou svetlosivá RAL 7035  **Rozmer: V x Š x H: 1990 x 600 x 440 mm**  **Pri základných technických parametroch sa umožňuje odchýlka 5 mm pri výške, šírke a dĺžke nábytku (základný rozmer Š x V x H)** | **1 ks** |