**Opis predmetu zákazky**

**Verejná obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.**

**Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov.**

Predmetom zákazky je výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov v závode dotrieďovacej linky v Bratislave. Opravné práce budú pozostávať z demontáže, montáže a uvedenia do prevádzky novej dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov.

Technická špecifikácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Názov položky** | **Označenie** | **Typ** | **Šírka pásu** | **Dĺžka pásu/reťaze** | **Ozubené koleso(MPB, 10z, 1W-1R-1P, SQ 40x40 mm)/Kusov (Ks)** | **Upínka (RETAINER-RING-SQ40)/Kusov (Ks)** | **Podporné koliesko/Kusov (ks)** | **Vodiaca lišta dĺžka** | **Množstvo** | **Merná jednotka** |
| 1 | Pásový lomený dopravník | 18\_LŠ\_400 | Modulárny pás MPB-C alebo ekvivalent | 400 mm | 16 000 mm | 8 Ks | 16 Ks | 4 Ks | 24 000 mm | 1 | súbor |
| 2 | Pásový lomený dopravník | 49\_LŠ\_400 | Modulárny pás MPB-C alebo ekvivalent | 400 mm | 16 000 mm | 8 Ks | 16 Ks | 4 Ks | 24 000 mm | 1 | súbor |
| 3 | Dopravníková reťaz | 32\_ĽŠ\_1500 | P-FV112x125, pevnosť v ťahu 112Kn alebo ekvivalent |  | 100 metrov |   |   |   |   | 1 | súbor |
| 4 | Práca (Demontáž + montáž + spájanie, uvedenie do prevádzky) |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | súbor |

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie (to zodpovedá „alebo ekvivalentný“), za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené vo funkčnej špecifikácii a v technickej špecifikácii predmetu zákazky a ktoré bude plne kompatibilné s aktuálnym zariadením verejného obstarávateľa.

V prípade, ak ide o ekvivalentné plnenie, tak uchádzač predloží opis tovaru spolu s jeho špecifikáciou preukazujúcou splnenie všetkých požadovaných technických parametrov tovaru, vrátane označenia výrobcu, obchodného mena a typu požadovaných všetkých položiek, uvedených v časti.

**Záručná doba:**

* 24 mesiacov.

**Dodacia doba:**

* do 8 týždňov od doručenia písomnej objednávky.