D5 rudla

Rudl **M35-01A s extra velkou lopatou** je nosný ruční dvoukolový vozík (zvaný také jako rudlík či rudla) a je vhodný pro manipulaci ve skladech, ke stěhování těžkých i objemnějších nákladů, krabic, přepravek, atp. Uveze náklad **do hmotnosti 350 kg** a **rozměr lopaty** (ložné plochy) je **500×290 mm**. Má bytelnou svařovanou konstrukci ze zesílených ocelových trubek 27×2,5 mm a jeho lopata je z plechu tl. 4 mm. Oska kol je z ocelové kulatiny průměru 20 mm. Jedná se  
o velmi kvalitní produkt vyráběný v České republice! Dlouhou životnost a bezproblémové používání podtrhují**velká bezdušová** bantamová (nafukovací) **kola 300 mm** s pláštěm zn. DELI. O hladký pohyb rudlu M35-01A se postarají **jehlová ložiska** vsazená do kovového disku. Samozřejmostí pak jsou ochranná držadla z materiálu příjemného na dotek, odolná povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou a pevné zajišťovací kloboučky na kola.

Standardně osazená kola lze vyměnit za bantamová s kuličkovým ložiskem (doporučujeme pro náklady nad 150kg), nebo za plná gumová.

Hlavní charakteristika:

* nosnost 350 kg
* velikost lopaty 500×290 mm
* vlastní hmotnost 16 kg
* kola průměru 300 mm

