**D10 Baliace centrum**

**Balicí centrum RHB-1000**

Tento univerzální balicí stůl nalezne své uplatnění především v balicích a expedičních centrech, kde se pro balení využívá vlnitá lepenka, obalový papír, [PE- fólie](https://www.feifer.cz/pe-folie), [bublinková](https://www.feifer.cz/bublinkove) či pěnová fólie, atd. Přidržovač balicího materiálu a řezací kazeta zaručují snadné a přesné odříznutí požadované velikosti balícího materiálu. Odvíjecí tyče jsou vybaveny kuželovými držáky pro optimální vycentrování dutinky balicího materiálu.

Výhody balicího stolu / balicího centra:

* optimalizuje balicí proces
* slouží ke kompletaci a balení zásilek
* snižuje prostorovou náročnost balení
* lze napojit na dopravníkový systém
* maximální šíře balicích materiálů je 1000 mm
* naváděcí váleček pro snazší odvíjení papíru z horní role
* rozměry jsou 1425 x 980 x 2220 mm (délka x šířka x výška)
* nosnost odvíječů je 80kg pro spodní a 25kg pro horní odvíječ
* na přání sada výsuvných nohou pro seřízení výšky pracovní desky
* výškově nastavitelná horní police pro odkládání kartonů či proložek
* lze dodat i po částech nebo doplnit o další komponenty (osvětlení,…)
* robustní pracovní deska výšky 850 mm, na přání výškově stavitelná od 750 do 900 mm
* nástavba s uchycením na jednu roli a držákem panelu pro uchycení dalšího nářadí či výbavy

