D5 plastová lyžinová paleta

Materiál: recyklovaný polyetylén

Délka: 1200 mm

Šířka: 800 mm

Výška: 155 mm

Nosnost statická: 7500 kg

Nosnost dynamická: 2500 kg

Provedení: bez ocelové výztuže

Hmotnost: 14 kg

Možnost zajetí: 4-stranně

Zajížděcí výška: 100 mm

Zajížděcí šířka úzká strana: 590 mm

Zajížděcí šířka podélná strana: 755 mm

Teplotní odolnost –30 °C až +70 °C

Nosnost ve vysokém regálu: 600 kg

Typ produktu palety z recyklovaného plastu

Dodávka: smontováno

