**D3 prepravný vozík**

Přepravní plošinový vozík s ovládáním obou náprav a malým poloměrem otáčení. Je vybaven tažnou ojí, koly s válečkovými ložisky a parkovací brzdou. Perfektně se hodí do stísněných prostor. Dovybavte jej sklápěcími bočnicemi a rohovými sloupky (prodávají se samostatně).

Extrémně robustní vozík na transport dlouhého a těžkého materiálu nebo zboží. Hodí se na staveniště, do skladů, továren apod. Dovybavte jej sklopnými dřevěnými bočnicemi a rohovými sloupky pro zabezpečení nákladu (prodávají se samostatně; viz příslušenství).  
Díky oběma otočným nápravám má minimální poloměr otáčení a perfektně se tak hodí i do uzavřených a stísněných prostor. Lehce se ovládá pomocí tažné oje s držadly. Transportní vozík má čtyři odolná gumová pneumatická kola s válečkovými ložisky. Kola mají široké, měkké a klenuté běhouny. Díky velké styčné ploše téměř nezanechávají stopy na podlahách. Parkovací brzda zabraňuje vozíku v pohybu při nakládce nebo vykládce.

Více

**Parametry**

* **Délka:**1500 mm
* **Výška:**500 mm
* **Šířka:**750 mm
* **Ložná plocha (DxŠ):**1500x750 mm
* **Průměr kol:**406 mm
* **Barva:**Zelená
* **Kód barvy:**RAL 6026
* **Materiál plošiny:**Překližka
* **Model:**4 řízená kola
* **Nosnost:**1000 kg
* **Typ kol:**Pneumatika
* **Parkovací brzda:**Ano
* **Spojovací tyč:**Ano
* **Hmotnost:**68 kg
* **Montáž:**Smontované

