**D6 rebrík s plošinou**

**Hliníkový skládací plošinový žebřík, 6 příček, výška plošiny 1,6 m**

80 mm hluboké stupně s gumovou vložkou

* spojení stupňů s nosnými profily provedeno lemováním
* splňuje pažadavky BGV D 36
* protiskluzová hliníková pracovní plošina o rozměrech cca 600 x 630 mm s bezpečnostním zábradlím ze tří stran
* podpěrný profil s pojezdovými kolečky o průměru 160 mm a brzdami
* pomocí kloubů na obou diagonálních vzpěrách a díky výklopné plošině lze tento žebřík složit stejně dobře jako žebřík stojací a uskladnit tak, aby nezabíral prostor
* zábradlí na obou stranách se automaticky složí při sklápění žebříku
* vyměnitelné plastové patky sestávající ze dvou komponentů

