**D14 germicídny žiarič otvorený mobilný**

**PROLUX G® M300W/SP - DO**

300 W | Mobilné prevedenie | Snímač pohybu | Programovateľné diaľkové ovládanie



**Popis produktu**

**PROLUX G® M300W/SP - DO**od spoločnosti NEXA patrí do kategórie priamych germicídnych žiaričov, čo znamená, že je určený na prevádzku **bez prítomnosti ľudí**. Výkon 300 W je vhodný na priamu 360° dezinfekciu ovzdušia a povrchov priestorov s dosahom až 12 m. Odporúčané pre veľké priestory s vysokým stupňom čistoty. Obsahuje tiež **snímač pohybu** pre bezpečné vypnutie v prípade, že ktokoľvek vstúpi do miestnosti. Tento snímač tiež obsahuje **počítadlo pracovných hodín** zariadenia. Výmenu trubice tak už viac nepremeškáte. Vďaka **programovateľnému diaľkovému ovládaču** si okrem jendoduchého ovládania s dokážete nastaviť na každý deň aj časový cyklus počas ktorého bude žiarič zapnutý. **Mobilné prevedenie** umožňuje praktické použitie na takých miestach, kde to aktuálne najviac potrebujete.