**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky**

**Predmet zákazky:** Servis ochranných povodňových oblekov

Predmetom zákazky je servis ochranných povodňových oblekov pre potreby Hasičského a záchranného zboru v počte 560 kusov ochranných povodňových oblekov, ktorými disponuje Hasičský a záchranný zbor.

**Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:**

Parametrom zákazky je zabezpečenie servisných činností ochranných povodňových oblekov. Výstroj je nevyhnutne potrebná k zabezpečeniu nepretržitej akcieschopnosti pri výkone povodňovej záchrannej služby Hasičského a záchranného zboru. Servisné činnosti musia obsahovať jednorazovú servisnú prehliadku ochranných povodňových oblekov v podobe testovania tesnosti. Prípadné opravy alebo výmeny musia obsahovať prepáskovanie švov (10 cm), zalepenie chrániča kolien a lakťov, zalepenie malej diery do 5 cm a väčšej diery do 10 cm, opravu STL botiek s kovovou špičkou, opravu suchého zipsu, opravu krycieho zipsu, opravu jazdca krycieho zipsu, opravu vrecka, výmenu trakov, vypúšťací ventil - pružina, vonkajší kryt a podložka musia byť opravené, výmenu kompletného vypúšťacieho ventilu, výmenu neoprénovej manžety na krku a výmenu latexovej manžety na zápästí, vrátane dodania náhradných dielov.

**Miesto plnenia:** Slovenská republika

**Termín plnenia:** Rámcová dohoda uzatvorená na 48 mesiacov – servis bude realizovaný na základe objednávok.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |
| --- |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** |
| 1. **Servisné činnosti ochranných povodňových oblekov** |
| * 1. Jednorazová servisná prehliadka ochranného povodňového obleku |
| 1.1.1 Testovanie tesnosti |
| * 1. Prípadné opravy alebo výmeny ochranných povodňových oblekov |
| * + 1. Prepáskovanie švov (10 cm) |
| * + 1. Zalepenie chrániča kolien, lakťov |
| * + 1. Záplata (zalepenie malej diery do 5 cm) |
| * + 1. Záplata (zalepenie väčšej diery do 10 cm) |
| * + 1. Oprava (výmena) STL botiek s kovovou špičkou |
| * + 1. Oprava suchého zipsu (výmena) |
| * + 1. Oprava krycieho zipsu (výmena) |
| 1.2.8 Výmena jazdca krycieho zipsu |
| 1.2.9 Oprava vrecka (výmena) |
| 1.2.10 Výmena trakov |
| 1.2.11 Vypúšťací ventil - pružina |
| 1.2.12 Vypúšťací ventil – vonkajší kryt |
| 1.2.13 Vypúšťací ventil – podložka |
| 1.2.14 Výmena kompletného vypúšťacieho ventilu |
| 1.2.15 Výmena neoprénovej manžety na krku |
| 1.2.16 Výmena latexovej manžety na zápästí |
| 1.2.17 Doprava na miesta plnenia v rámci Slovenskej republiky |
| 1. **Ostatné požiadavky na predmet zákazky** |
| 2.1 Uchádzač s ponukou predloží originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať servisné prehliadky, funkčné skúšky, resp. opravy alebo výmenu jednotlivých častí ochranných povodňových oblekov od výrobcu. |
| 2.2 Uchádzač s ponukou predloží originál alebo overenú kópiu certifikátov na vykonávanie autorizovaných servisných činností, úkonov, zásahov a opráv na výstroji podľa predpísaných postupov  od výrobcov ochranných povodňových oblekov. Verejný obstarávateľ disponuje povodňovými oblekmi od výrobcu BARE. |