## Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

**Predmet zákazky:**

**“Paletovací regálový systém“**

V Bánovciach nad Bebravou dňa 11.03.2022

|  |  |
| --- | --- |
| ...............................................................Andrea Hatalováčlen predstavenstva Milsy a.s. | ...............................................................Ing. Rastislav Lupták predseda predstavenstva Milsy a.s. |
|  |  |

1. **identifikácia zadávateľa**

Názov zadávateľa: Milsy a.s.

IČO: 31412572

Sídlo zadávateľa: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Kontaktné údaje zadávateľa:**

Kontaktná adresa: Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Lupták

Telefón: +421911015903

E-mail: luptak@milsy.sk

Webová stránka: www.banoveckamliekaren.sk

1. **predmet zákazky**

2.1 Názov predmetu zákazky: Paletovací regálový systém

2.2 Nomenklatúra

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

**Hlavný predmet:**

39151100-6 Regály

42965100-9 Systém skladového hospodárstva

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

* 1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je:

Dodávka a montáž paletovacieho regálového systému do novopostavenej haly, pôdorysné rozmery haly: 32 500 mm x 13 491 mm. Od vstupnej brány po regálový systém bude vynechaný manipulačný priestor dlhý minimálne 8 500 mm. Manipulačná ulička medzi regálmi pre VZV bude 4 000 mm. Paletovací regálový systém vybavený vjazdovými regálmi bude po oboch stranách haly. Výška palety bude 1 900/1 400 mm. Spolu je požadované vytvorenie 368 paletovacích miest. Pravá strana regálového systému od vstupu do haly – regál 1 pre uloženie 128 paliet. Ľavá strana regálového systému od vstupu do haly - regál 2 pre uloženie 240 paliet.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto výzvy.

1. **rozdelenie predmetu zákazky**

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

 3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:

Predmet zákazky tvorí funkčný logický celok, regálový systém z oboch strán haly. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní dodávatelia na trhu

3.3 Potenciálny dodávateľ predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky.

1. **variantné riešenie**

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

1. **miesto a termín dodávky predmetu zákazky**

5.1 Miesto dodávky predmetu zákazky:

Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

5.2 Termín dodávky predmetu zákazky:

Potenciálny dodávateľ stanoví v rámci svojej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, aj dĺžku dodacej doby (lehoty dodania) predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadne vypĺňania lehoty dodania sú popísané v Prílohe č. 3 – Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

1. **zdroj finančných prostriedkov**

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov zadávateľa. Program rozvoja vidieka SR. Kód výzvy: 51/PRV/2021

1. **druh zákazky**

 Zákazka na dodanie tovaru.

1. **lehota viazanosti ponuky**

Predložená ponuka je viazaná do 30.06.2022

1. **obhliadka miesta dodávky predmetu zákazky**

Zadávateľ odporúča potenciálnym dodávateľom absolvovať obhliadku miesta dodávky predmetu zákazky. V prípade záujmu o vykonanie obhliadky miesta dodávky predmetu zákazky, poprosíme kontaktovať Ing. Karol Ševc, telefón: +421911091641, e-mail: sevc@milsy.sk

1. **náklady na ponuku**

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, znáša potenciálny dodávateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi.

10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa potenciálnym dodávateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

1. **miesto a lehota na predkladanie ponuky**

11.1 Ponuku je potrebné doručiť v rámci systému Josephine (návod ako predložiť ponuku je zverejnené ako posledné video s názvom Manuál pre dodávateľov do jednotlivých zákaziek na nasledujúcom linku <https://www.apa.sk/51-prv-2021/prca-s-josephine-pre-potreby-vzvy-4-2-v-kocke/11256>).

11.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená **do 21.03.2022 do 15.00 hod.**

1. **preskúmanie ponúk**

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote
na predkladanie ponúk, budú platné, pričom vyhodnocovanie týchto ponúk bude neverejné.

1. **spôsob určenia ceny**

13.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).

13.2 Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.

13.3 Potenciálny dodávateľ naceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase. Cena môže obsahovať maximálne dve desatinné miesta

13.4 Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky.

1. **spôsob na základe, ktorého bude určená predpokladaná hodnota zákazky**

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky, bude zadávateľom určená ako priemer doručených cenových ponúk, podľa vyplnenej kalkulácie ceny, ktorá sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

1. **obsah ponuky**

**Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom musí obsahovať nasledovné dokumenty:**

15.1 Vyplnenú špecifikáciu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy. Potenciálny dodávateľ uvedie vo svojej ponuke značku, výrobcu a typové označenie ponúkaného predmetu zákazky. Taktiež je potenciálny dodávateľ povinný uviesť vo svojej ponuke každý požadovaný parameter technickej špecifikácie a to vyplnením tabuľky podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.

15.2 Nacenenú / vyplnenú / podpísanú kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.

**Neoddeliteľné prílohy tejto výzvy sú:**

**Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky**

**Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny**

**Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny**

**Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Názov predmetu zákazky: Paletovací regálový systém** |
|  |
| **Špecifikácia predmetu zákazky:** Dodávka a montáž paletovacieho regálového systému do novopostavenej haly, pôdorysné rozmery haly: 32 500 mm x 13 491 mm. Od vstupnej brány po regálový systém bude vynechaný manipulačný priestor dlhý minimálne 8 500 mm. Manipulačná ulička medzi regálmi pre VZV bude 4 000 mm. Paletovací regálový systém vybavený vjazdovými regálmi bude po oboch stranách haly. Výška palety bude 1 900/1 400 mm. Spolu je požadované vytvorenie 368 paletovacích miest. Pravá strana regálového systému od vstupu do haly - **regál 1**  pre uloženie 128 paliet. Ľavá strana regálového systému od vstupu do haly - **regál 2** pre uloženie 240 paliet. |
|  |
| **Paletovací regálový systém****Počet: 1 zostava** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť: výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom**  |
| **Regál 1** |
| 1. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému  | - | áno | **áno/nie** |
| 2. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | **áno/nie** |
| 3. | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 2 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 4. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0  | **uveďte hodnotu** |
| 5. | Rozmery regálového systému - šírka  | m | max. 3,3  | **uveďte hodnotu** |
| 6. | Kapacita regálového systému – 128 ks EURO paliet | - | áno | **áno/nie** |
| 7. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 4 ks | - | áno | **áno/nie** |
| **Regál 2**  |
| 8. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 400 mm do regálového systému  | - | áno | **áno/nie** |
| 9. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | **áno/nie** |
| 10.  | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 3 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 11. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0 | **uveďte hodnotu** |
| 12. | Rozmery regálového systému - šírka  | m | max. 4,15 | **uveďte hodnotu** |
| 13. | Kapacita regálového systému – 240 ks EURO paliet | - | áno | **áno/nie** |
| 14. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 5 ks | - | áno | **áno/nie** |
| **Spoločné pre regál 1 a regál 2** |
| 15. | Povrchová úprava nosných profilov - práškový nástrek epoxidovej farby | - | áno | **áno/nie** |
| 16. | Povrchová úprava ukladacích plôch paliet - pozinkované | - | áno | **áno/nie** |
| 17. | Oceľové ochrany vjazdového regálu  | - | áno | **áno/nie** |
| 18. | Doprava a vyloženie v cene  | - | áno | **áno/nie** |
| 19. | Záručná doba  | mesiac | min. 60 | **uveďte hodnotu** |
| 20. | Pozáručný servis – náhradné diely  | rok | min. 10 | **uveďte hodnotu** |
| 21. | Certifikácia regálového systému | - | áno | **áno/nie** |

**Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny**

**KALKULÁCIA CENY**

Ide o predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

**Názov predmetu zákazky:** Paletovací regálový systém

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** nie

**Názov zadávateľa zákazky:** Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Potenciálny dodávateľ (názov a sídlo):** vyplní potenciálny dodávateľ

**IČO:** vyplní potenciálny dodávateľ

**Platiteľ DPH:** vyplní potenciálny dodávateľ (uvedie ÁNO alebo NIE)

**Kontaktná osoba:** vyplní potenciálny dodávateľ

**Kontaktný e-mail:** vyplní potenciálny dodávateľ

**Názov predmetu zákazky**

Paletovací regálový systém

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka**  | **Obchodné meno výrobcu logického celku (ponúknutého predmetu zákazky)** | **Typové označenie logického celku alebo názov logického celku (ponúknutého predmetu zákazky)** | **Jednotková cena v EUR bez DPH**  | **Počet** | **Cena celkom****v EUR bez DPH**  |
| 1. | Paletovací regálový systém – regál 1 |  |  |  | 1  |  |
| 2.  | Paletovací regálový systém – regál 2 |  |  |  | 1 |  |
| **Celková cena v EUR bez DPH** *(Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky)* |  |

Termíny dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka** | **Lehota dodania v kalendárnych dňoch** |
| 1. | Kompletné dodanie predmetu zákazky  |  |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli
do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ................................ dňa ...............

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
*(v prípade ak pečiatku potenciálny dodávateľ používa)*

štatutárneho zástupcu oprávneného vystupovať
za potenciálneho dodávateľa alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie potenciálneho dodávateľa

**Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky**

**a kalkulácie ceny**

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie špecifikácie predmetu zákazky:**

Zadávateľ v každej špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom „*Parameter/časť položky*“ textovú časť požiadavky na požadovaný parameter systému a v stĺpci „*Požiadavky na parameter/opis*“ zadávateľ popisuje akým spôsobom má potenciálny dodávateľ uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom „*Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom*“ a to buď:

1. Zadávateľ vyžaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol údaj **„*áno*“,** čím potvrdí, že ním ponúkaný systém, spĺňa na 100 percent požiadavku zadávateľa. Ak by systém, ktorý ponúka potenciálny dodávateľ v rámci svojej ponuky nespĺňal požadovaný parameter, uvedie potenciálny dodávateľ pri tomto parametri údaj „*nie*“. (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému* " v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*áno*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter „*Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému*“ t.j. do ponúknutého systému musí byť možné uložiť EURO paletu s výškou 1 900 mm, vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
2. Ak zadávateľ požaduje údaj **min. (minimálne)**, znamená to, že systém, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*Záručná doba* " v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*min. 60 mesiacov*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter „*Záručná doba*“ hodnotu presne 60 mesiacov alebo viac ako 60 mesiacov (napr. 65 mesiacov), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
3. Ak zadávateľ požaduje údaj **max. (maximálne)**, znamená to, že systém, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter *"Rozmery regálového systému - dĺžka"* v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*max. 24,0 m*“, tak uchádzačom ponúknutý systém musí spĺňať pre parameter "*Rozmery regálového systému - dĺžka* " presne 24,0 m alebo menej ako 24,0 m (napr. 23,5 m), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený.

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie cenovej ponuky:**

**Pokyny ku vypĺňaniu cenovej ponuky**

Potenciálny dodávateľ musí uviesť v príslušnom políčku: obchodné meno výrobcu logického celku (ponúknutého systému) a typové označenie logického celku alebo názov logického celku (ponúknutého systému). Potenciálny dodávateľ musí v rámci kalkulácie ceny v rámci výzvy na predkladanie ponúk naceniť v požadovanej položke, všetky činnosti zodpovedajúce kompletnej realizácii (dodaniu) systému (celková cena celého systému, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude). Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.

**Pokyny pre tabuľku termínová ponuka**

Zadávateľ požaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol lehotu dodania v kalendárnych dňoch. Lehotu dodania požadujeme uviesť najmä kvôli stanoveniu objektívnej lehoty dodania v rámci následne realizovaného zadávania zákazky tak, aby lehota určená zadávateľom bola objektívne stanovená, transparentná, žiadneho potenciálneho dodávateľa nediskriminovala, aby jej dĺžka nezabraňovala čestnej hospodárskej súťaži. Lehotu dodania v kalendárnych dňoch uvádzajte takú, za akú by ste boli schopný dodať celý systém v prípade, že by ste sa stali víťazom zadávania zákazky a podpísali zmluvu so zadávateľom, teda od účinnosti zmluvy.