Predmetom zákazky je dodávka Kancelárskych strojov.

**Verejný obstarávateľ** z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

**\* Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia** predmetu zákazky (vypracovaného podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia) **uvedie: skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky** - **výrobcu, model**, **technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom** - **uviesť áno/nie**, **v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť**. V súlade s § 42 ods. 10 zákona pre účely overenia, že tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia, **uchádzač tiež** v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky **predloží**:

**- Technický/é alebo katalógový/é list/y ponúkaného tovaru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Opis/ Minimálne technické požiadavky** | **\* Vlastný návrh plnenia** |
| **1** | **Skartovací stroj pre malé kancelárie**  - šírka vstupu: **A4** - maximálna skartovacia kapacita: **min.** **10 listov** - objem koša: **min.** **20 l** - schopnosť skartovať **papier, spinky, svorky,** **karty, CD/DVD**  Klasifikácia podľa normy **DIN 66399** minimálne:- trieda ochrany: 1  - klasifikácia materiálov: P-2/T-1/O-1 - stupeň utajenia: P-2, - bezpečnostný stupeň: 2 |  |
| **2** | **Skartovací stroj pre stredné kancelárie**  - šírka vstupu: **A4** -maximálna skartovacia kapacita: **min.** **20 listov** -objem koša: **min. 40l** - schopnosť skartovať **papier, spinky, svorky,** **karty, CD/DVD**  Klasifikácia podľa normy **DIN 66399** minimálne: - trieda ochrany: 1 - klasifikácia materiálov: P-3/T-1/O-2 - stupeň utajenia: P-3, - bezpečnostný stupeň: 3 |  |
| **3** | **Skartovací stroj pre stredné kancelárie s** **certifikátom NBÚ**  - šírka vstupu **A4** - maximálna skartovacia kapacita: **min. 15listov** - objem koša: minimálne **40 l**  - schopnosť skartovať **papier, spinky, svorky**,**karty, CD/DVD**  Klasifikácia podľa normy **DIN 66399** minimálne:- trieda ochrany: 2 - klasifikácia materiálov: P-4/F-1/T-4/O-3- stupeň utajenia: P-4, - bezpečnostný stupeň: 4 - typ 2"D-dôverné" |  |
| **4** | **Skartovací stroj s certifikátom NBÚ**  - šírka vstupu: **A4** - maximálna skartovacia kapacita: **min.** **10 listov** - objem koša: **min.** **20l** - reverzný chod - tepelná poistka - schopnosť skartovať **papier, sponky, spinky,** **CD/DVD**  Klasifikácia podľa normy DIN 66399 minimálne: - trieda ochrany: **3** - klasifikácia materiálov: **P-5/F-2/T-5/O-4** - stupeň utajenia: **P-5,** - bezpečnostný stupeň: **5** - typ 3 "T-tajné" |  |
| **5** | **Laminovací stroj – rolkový**  - pracovná šírka: **min. 340mm** - hrúbka laminovacích fólií: **min. od 25 do 250 mic.** - rýchlosť laminovania: **minimálne 1,6 m/min** - hrúbka laminovaného materiálu: max. 5mm - nastaviteľná teplota: áno, minimálne do 140°C |  |
| **6** | **Laminovací stroj A4**  - pracovná šírka: **A4** - hrúbka laminovacích fólií: **min. od 25 do 250 mic** - rýchlosť laminovania: **minimálne 300 mm/min** - počet nahrievaných **valcov: min. 4** - nastaviteľná teplota: **áno** - **vypnutie pri zaseknutí** |  |
| **7** | **Laminovací stroj A3**  - pracovná šírka: **A3** - hrúbka laminovacích fólií: **min. od 25 do 250 mic** - rýchlosť laminovania: **minimálne 1000 mm/min** - počet nahrievaných valcov: **min.** 4 - nastaviteľná teplota: **áno** - **vypnutie pri zaseknutí** |  |
| **8** | **Rezačka dokumentov - kotúčová/rotačná**  - rezanie minimálne formátu **A4** - max. dĺžka rezu: **minimálne 320 mm** - kapacita rezania: **min. 8 listov** - na rezanie materiálov: **papier, fotopapier, fólie, umelá hmota do hrúbky min. 0,2mm** - materiál základne: **kov** - **automatický prítlak, s vyznačenými meradlami a formátmi na pracovnej doske** |  |
| **9** | **Rezačka dokumentov** **– páková**  - pre formát **A4** - dĺžka rezu: **min. 306mm** - max počet rezaných hárkov: **min. 10** - papier, fotopapier, fólie - plastová pracovná plocha, ochranný plastový kryt, s posuvným uholníkovým fixačným prvkom - s ručným prítlakom, s vyznačenými meradlami a formátmi na pracovnej doske |  |
| **10** | **Rezačka dokumentov – páková**  - pre formát **A3** - dĺžka rezu: **min. 440mm** - max počet rezaných hárkov: **min. 10** - na rezanie materiálov: papier, fotopapier, fólie - plastová pracovná plocha, ochranný plastový kryt, s posuvným uholníkovým fixačným prvkom - s ručným prítlakom, s vyznačenými meradlami a formátmi na pracovnej doske |  |
| **11** | **Kalkulačka stolová**  - 12miestny displej, displej **jednoriadkový**, naklonený - **duálne napájanie**: batéria, solárne napájanie - automatické vypnutie - **Min. rozmery:** 95x25x140 mm - **s funkciami**: 3 -tlačidlová pamäť, dvojitá nula, oprava chýb, výpočet DPH, výpočet percent, výpočet marže |  |
| **12** | **Kalkulačka vedecká**  - 12-miestny displej, **2-riadkový** - s batériou - **s funkciami:** goniometrické a trigonometrické funkcie, hyperbolické funkcie, kvadratické rovnice, variácie a kombinácie, náhodné číslo, zlomky, prevod uhlov a súradníc - variabilné pamäte |  |
| **13** | **Profesionálna kalkulačka s tlačou**  - 12-miestny jednofarebný displej - možnosť **kontroly a opravy** posledných krokov - funkcie pre automatické a rýchle prehrávanie uhľahčujúce výpočet - **profilované PC klávesy** pre ergonomické a rýchle užívanie zabraňujúce preklepom - dvojfarebná **tlač** |  |
| **14** | **Viazačka s hrebeňovou väzbou**  - pre formát **A4** - manuálne ovládanie - pre plastové hrebeňové väzby - mechanizmus pre rozťahovanie hrebeňov,  - s reguláciou okrajov a dorazom formátu -kapacita dierovania **min.** **10 listov** |  |
| **15** | **Viazačka s hrebeňovou väzbou**  - pre formát **A4** -manuálne ovládanie - pre plastové hrebeňové väzby - mechanizmus pre rozťahovanie hrebeňov,  - s reguláciou okrajov a dorazom formátu -kapacita dierkovania **min.** **20 listov** |  |
| **16** | **Štítkovač**  - 4-riadkový podsvietený displej na zobrazenie textu pred tlačou - min. 8 typov písma,  - min. 7 veľkostí písma,  - min. 10 štýlov textu, možnosť rámčekov a podčiarknutia - napájanie dobíjateľnou batériou, ktorá je súčasťou balenia, vrátane nabíjacieho a USB kábla - kompatibilita so sytémom Windows - možnosť pripojenia k počítaču PC prostredníctvom USB  - min. požadované funkcionality: tlač textu, čiarových kódov, loga, štítkov z dátových súborov. |  |
| **17** | **Váha na listy**  - **s displejom** na zobrazenie hmotnosti - **funkcia** **TARE** odpočítania hmotnosti (umožňuje váženie predmetov v obale s odpočítaním jeho hmotnosti)   vypínanie mimo prevádzky  - úsporné použitie napájanie batériou alebo cez USB port počítača  - rozmery vážiacej plochy: minimálne 20x20 cm  - kompatibilita so systémami Windows - presnosť váženia: 2 g  - minimálne zaťaženie: min. 4 g |  |