*Príloha č. 1*

***Cenová ponuka***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky** | **Merná jednotka (MJ)** | | | **Počet MJ** | **Jednotková cena bez DPH v EUR** | |
| **Ovládacia automatika** | **ks** | | | **1** | 0,00 | |
| **Fermentačná nádoba** | **ks** | | | **20** | 0,00 | |
| **Manipulačná platforma pre vínne fermentačné nádrže** | **ks** | | | **2** | 0,00 | |
| **Technologické chladenie materiálom potrubnej siete** | **komplet** | | | **1** | 0,00 | |
| **Decanter** | **ks** | | | **1** | 0,00 | |
| **Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH** | | | | | **0,00** | |
| DPH | ... % | | | v EUR | 0,00 | |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH | | | | | 0,00 | |
|  |  | | |  |  | |
|  |  | | |  |  | |
| **Vinárske technologické zariadenie zabezpečujúca fermentáciu bieleho vína pre výrobný plán** | | | | | | | |
| **Množstvo spracovaného hrozna** | | min. 4 000 | q/deň | | | áno/nie\* | |
| **Doba spracovania** | | min. 10 | hod./deň | | | áno/nie\* | |
| **Priemerný obsah cukru muštu** | | 20 | kg/hl | | | áno/nie\* | |
| **Teplota prijatého hrozna** | | + 28 | stupňov celzia | | | áno/nie\* | |
| **Teplota dodaného muštu** | | + 8 | stupňov celzia | | | áno/nie\* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ovládacia automatika** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **Počet ovládania fermentačných nádrží s PCL** | min. 20 | ks | uvieť hodnotu |
| **Ovládací softvér** | áno | | áno/nie\* |
| **Analógový dohľad nad fermentačnými nádržami v počte** | min. 20 | ks | uvieť hodnotu |
| **Digitálne ovládanie chladiacich zariadení v počte** | min. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| **Digitálne ovládanie primárnych potrubí v počte** | min. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| **Digitálne ovládanie fermentačných nádrží v počte** | min. 20 | ks | uvieť hodnotu |
| **Dotykový terminál** | áno | | áno/nie\* |
| **Riadiaca automatika vykonáva min. sledovanie šarží, dát a procesov riadenej fermentácie** | áno | | áno/nie\* |
| **Vzdialený prístup na sledovanie vstupov a výstupov výrobného procesu** | áno | | áno/nie\* |
| **Fermentačná nádoba** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **Objem nádrže** | min. 50 | m3 | uvieť hodnotu |
| **Kvalita materiálu AISI 304, DIN 1.4301** | áno | | áno/nie\* |
| **Rozmery /priemer x výška/** | min. 2 900 x 6 000 | mm | uvieť hodnotu |
| **Stojanové prevedenie** | áno | | áno/nie\* |
| **Odberný kohútik 1/2 palca** | áno | | áno/nie\* |
| **Výška chladiaceho plášta** | min. 750 | mm | uvieť hodnotu |
| **Plniaci a vypúšťací kohútik DN50** | áno | | áno/nie\* |
| **Merač teploty** | áno | | áno/nie\* |
| **Manipulačná platforma pre vínne fermentačné nádrže** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **Kvalita materiálu AISI 304, DIN 1.4301** | áno | | áno/nie\* |
| **Rozmery /Šírka x Dĺžka/** | min. 680 x 33 000 | mm | uvieť hodnotu |
| **Technologické chladenie materiálom potrubnej siete** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **PP potrubia** | áno | | áno/nie\* |
| **Pracovný výkon** | min. 500 | kW | uvieť hodnotu |
| **Počet pripojených fermentačných nádrží** | min. 20 | ks | uvieť hodnotu |
| **Primárne (hlavné) potrubie** | min. 30 | m | uvieť hodnotu |
| **Predriadený magnetický ventil** | áno | | áno/nie\* |
| **Predriadený magnetický ventil priemer** | min.. 25 | mm | uvieť hodnotu |
| **Predriadený magnetický ventil napájanie 24V AC** | áno | | áno/nie\* |
| **Predriadený magnetický ventil výkon** | min. 3 500 | l/hod. | uvieť hodnotu |
| **Decanter** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **Ovládací softvér** | áno | | áno/nie\* |
| **Dotykový terminál veľkosť** | min. 7 | palcov | uvieť hodnotu |
| **Digitálne ovládanie s PLC** | áno | | áno/nie\* |
| **Pracovný výkon /usadenina hroznový mušt/** | min. 8 000 | l/hod. | uvieť hodnotu |
| **Energetická spotreba** | max. 80 | kW | uvieť hodnotu |
| ***Dodávka, montáž, servis a záruka*** | | | |
| **Dodanie na miesto inštalácie** **Moča /Decanter miesto inštalácie Sereď/** | | | áno/nie\* |
| **Montáž zariadenia** | | | áno/nie\* |
| **Zapojenie zariadenia** | | | áno/nie\* |
| **Uvedenie zariadenia do prevádzky** | | | áno/nie\* |
| **Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky** | min. 12 | mesiac | áno/nie\* |
| **Termín dodania** | max. 7 | mesiacov | áno/nie\* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia** | | | | |
| **\* nehodiace sa prečiarknite** | | | | |
|  | | | | |
| Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Predkladateľ cenovej ponuky:** |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  | |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  | |  |  |
| IČO: |  | |  |  |
| Zastúpený: |  | |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  | |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 31.7.2022 | |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |  | |  |  |