# Opis predmetu zákazky

# pre časť 1: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

1.1 Predmetom zákazky je obstaranie odpadkových košov a nádob na odpad a odpadky.

 Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:

- doprava do miesta dodania, vyloženie,

- inštalácia,

- odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.2 Všetky technické parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

1.3 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technickú normu, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

1.5 Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

1.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave (a v sade) a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

1.7 Miesta dodania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Kollárova 31, 917 02 Trnava |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
|  Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča. |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice. |

**Tabuľka č. 1 – Opis predmetu zákazky a predpokladané množstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo |
| 1. | Odpadkový kôš – malý  | Objem nádoby: min. 120 l max. 230 lFarba: čierna Pojazdný Materiál: HDPE/Plast Poklop Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpaduPovrch: hladký Použitie: interiér a exteriér Šírka: min. 450 mm - max. 480 mm Hĺbka: min.550 mm - max. 600 mmVýška: min. 930 mm - max. 950 mm  | 365 |
| 2. | Odpadkový kôš stredný  | Objem nádoby: min. 240 l max. 350 lFarba: čierna Pojazdný Materiál: HDPE/last Poklop Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpaduPovrch: hladký Použitie: interiér a exteriér Šírka: min. 550 mm - max. 600 mm Hĺbka: min.650 mm - max. 780 mmVýška: min. 1000 mm - max. 1100 mm  | 240 |
| 3. | Odpadkový kôš veľký  | Objem nádoby: min. 360 l Farba: čierna Pojazdný Materiál: HDPE/Plast Poklop Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpaduPovrch: hladký Použitie: interiér a exteriér Šírka: min. 620 mm Hĺbka: min. 850 mm Výška: min. 1100 mm  | 120 |
| 4. | Kontajner na komunálny odpad  | Objem nádoby: min. 1000 l Farba: čierna Pojazdný Materiál: HDPE/Plast Poklop Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpaduPovrch: hladký Použitie: interiér a exteriér Šírka: min. 1300 mm Hĺbka: min. 1000 mm Výška: min. 1300 mmNosnosť: min: 400 kg  | 185 |
| 5. | Kôš uličný – 50 l  | Objem nádoby: min. 50 lMateriál: HDPE/PlastKryt je vybavený zámkom, ktorý je možno otvoriť kľúčomUrčené pre zber komunálneho a priemyselného odpaduPovrch: hladký Použitie: exteriér Šírka: min. 400 mm Hĺbka: min. 300 mm Výška: min. 700 mmMontovateľný na stenu a stĺpik | 140 |

**Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Hodnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - **Vlastný návrh plnenia** (povinnosť vyplniť uchádzačom)!!! |
| 1. | Odpadkový kôš – malý  | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 120 l max. 230 l |  |
| Farba: čierna |  |
| Pojazdný |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Poklop |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Povrch: hladký  |  |
| Použitie: interiér a exteriér |  |
| Šírka: min. 450 mm - max. 480 mm |  |
| Hĺbka: min.550 mm - max. 600 mm |  |
| Výška: min. 930 mm - max. 950 mm |  |
| 2. | Odpadkový kôš - stredný  | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 240 l max. 350 l |  |
| Farba: čierna |  |
| Pojazdný |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Povrch: hladký  |  |
| Použitie: interiér a exteriér |  |
| Šírka: min. 550 mm - max. 600 mm |  |
| Hĺbka: min.650 mm - max. 780 mm |  |
| Výška: min. 1000 mm - max. 1100 mm |  |
| 3. | Odpadkový kôš - veľký  | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 360 l |  |
| Farba: čierna |  |
| Pojazdný |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Poklop |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Povrch: hladký  |  |
| Šírka: min. 620 mm |  |
| Hĺbka: min. 850 mm |  |
| Výška: min. 1100 mm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kontajner na komunálny odpad  | Výrobca/ obchodný názov/ model |   |
| Objem nádoby: min. 1000 l |  |
| Farba: čierna |  |
| Pojazdný |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Poklop |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Povrch: hladký  |  |
| Použitie: interiér a exteriér  |  |
| Šírka: min. 1300 mm  |  |
| Hĺbka: min. 1000 mm  |  |
| Výška: min. 1300 mm |  |
| Nosnosť: min: 400 kg |  |
| 5. | Kôš uličný – 50 l  | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 50 l |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Kryt je vybavený zámkom, ktorý je možno otvoriť kľúčom |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Povrch: hladký  |  |
| Použitie: exteriér  |  |
| Šírka: min. 400 mm  |  |
| Hĺbka: min. 300 mm  |  |
| Výška: min. 700 mm |  |
| Montovateľný na stenu a stĺpik |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. Obrázky jednotlivých položiek predmetu zákazky sú iba ilustračné!

**2 Požiadavky na predmet zákazky**

* Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil:

**Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky, pričom je povinný v Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky vyplniť stĺpec *“*H*odnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - vlastný návrh plnenia*“**. Uchádzač identifikuje (z hľadiska: minimálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu a model,) ponúkaný tovar a uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia.

* Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky, uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.