



**HP 5 Kolotoč s lavičkami**

Vizualizácie majú informatívny charakter



**Kolotoč s lavičkami pre deti od 3 rokov**

Rozmery DxŠxV min.: 150 x 150 x 65 cm

Skupina kľúčových používateľov: 3+

Kapacita (používatelia): 2

Maximálna výška pádu: 80,00 cm

Bezpečnostná plocha povrchu: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Oceľové povrchy musia byť ošetrené zvnútra aj zvonka bezolovnatým zinkom a povrchovou úpravou práškovou farbou. Galvanizácia má vynikajúcu odolnosť proti korózii vo vonkajšom prostredí a vyžaduje nízku údržbu. Sedadlá musia byť vyrobené z 19 mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoko odolný, ekologický materiál, ktorý je nielen po použití recyklovateľný, ale pozostáva aj z jadra vyrobeného zo 100% recyklovaného materiálu. Musí byť použitý vysokovýkonný konštrukčný ložiskový systém s dvoma jednoradovými vysokokvalitnými guľôčkovými ložiskami s hlbokou drážkou s gumovými tesneniami. Plne uzavretá konštrukcia ložiska musí byť namazaná po celú dobu životnosti a musí byť umiestnená nad zemou. Palubná doska musí byť z min. 3 mm hrubého vysokokvalitného hliníka s 2 mm textúrovým vzorom. Táto hliníková doska zaisťuje bezpečnú hru pre všetkých používateľov a vyžaduje nízku údržbu.