

HP 2 – Hojdačka pre batoľatá (napr. Margarétka)



Vizualizácie majú informatívny charakter.

Hojdací hrací prvok pre 1 dieťa, od 1 roku.

Prvok musia tvoriť 2 vertikálne nosné stĺpy z pozinkovanej

ocele, na ktorých musí byť na reťaziach zavesený plastový

sedák z PUR materiálu.

Závesy musia byť vyrobené

z polyamidu, zároveň sa musia skladať z dvojitého

systému guličkových ložisiek s otočným čapom.

Súčasťou musia byť otočné margarétky z HDPE materiálu,

ktoré musia byť umiestnené v hornej časti nosných stĺpikov.

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality

definované normou STN EN 1176.

Rozmery hojdačky min.: DxŠxV 120 x 35 x 135 cm.

Maximálna výška pádu musí byť do 80 cm.

Povrch tlmiaci náraz musí zodpovedať normám STN EN 1176 – 1 a STN EN 1177 + AC.

Hrací prvok bude kotvený podľa podkladov výrobcu.