

**HP 9 Hojdačka pre dvoch kyvadlová**

Vizualizácie majú informatívny charakter





**Hojdačka pre dvoch kyvadlová pre deti od 3 rokov**

Rozmery DxŠxV min.: 210 x 40 x 120 cm

Skupina kľúčových používateľov: 3 +

Kapacita (používatelia): 2

Maximálna výška pádu: 80,00 cm

Bezpečnostná plocha povrchu: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Oceľové povrchy musia byť zvnútra aj zvonka ošetrené bezolovnatým zinkom a povrchovou úpravou práškovou farbou. Galvanizácia má vynikajúcu odolnosť proti korózii vo vonkajšom prostredí a vyžaduje nízku údržbu. Sedadlá musia byť s konštrukčným jadrom z PP a mäkšou vonkajšou vrstvou z čierneho TPV. TPV má vysokú odolnosť proti nárazu v širokom teplotnom rozsahu, čo tiež zaisťuje odolnosť proti vandalizmu na všetkých miestach. Veľké zaoblené rukoväte musia byť privarené priamo na hlavnú rúrku, aby sa zabezpečila vysoká odolnosť. Kývavý pohyb musí byť riadený odolným gumovým torzným pružinovým prvkom. Gumový prvok zaisťuje tlmený pohyb hore a dole.