**Príloha k Výzve na predkladanie cenových ponúk**

**v súvislosti s vykonaním PHZ pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020**

Predmet- technológie do pekárne

Časť 3/4

Špecifikácia predmetu zákazky

(Cenovú ponuku je možné predložiť aj na jednotlivé časti zákazky)

**P.č. 3 – Rezačka chleba s baliacim a klipovacím zariadením – linka**

**Názov výrobcu:**

**Typ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia | Jednotka | Technický parameter  (hodnota/áno/nie) |
| Uloženie linky do priestoru s rozmermi (vrátane vstupného dopravníka a otočného stola) – 2500 mm x 6000 mm | - |  |
| Maximálna dĺžka rezaného a baleného produktu min. 500 mm | mm |  |
| Maximálna šírka rezaného a baleného produktu min. 300mm | mm |  |
| Maximálna výška rezaného a baleného produktu min. 140mm | mm |  |
| Hrúbka rezu 16 mm | - |  |
| Maximálna dĺžka vstupného dopravníka min. 1300 mm | mm |  |
| Výkon rezačky min. 1100 chlebov/hodina | ks/hod |  |
| Razenie dátumu na klip | - |  |
| Výstup z linky na otočný stôl | - |  |
| Výška otočného stola min. 700 mm | mm |  |
| Baliace zariadenie s možnosťou použitia polypropylénových sáčkov na spone | - |  |
| Vstupný pás s možnosťou regulácie rýchlosti | - |  |
| Jednotlivé súčasti linky musia na seba plynule nadväzovať | - |  |
| Doprava a inštalácia v cene | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | Cena s DPH |
|  |  |
| Podpis a pečiatka |  |