**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Technológie do vinohradov (Tunelový osečkovač letorastov, Náves na prepravu hrozna)** |
| ***Obstarávateľ:*** | VINOHRADY HABSBURG a.s. so sídlom Palárikova 3, 908 51 Holíč, SR, IČO: 50717791, DIČ DPH: SK2120458010 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technológie do vinohradov (Tunelový osečkovač letorastov, Náves na prepravu hrozna)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Tunelový osečkovač letorastov** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | výrobca, model |  | Uveďte parameter: |
| 2. | Rám z ocelových profilov | Áno |  |
| 3. | Rezná dĺžka | min. 125 cm | Uveďte parameter: |
| 4. | Istenie proti nárazu | Áno |  |
| 5. | Nastavenie uhlov svislých lišt | Áno |  |
| 6. | Hydraulické vysúvanie do pracovnej polohy | Áno |  |
| 7. | Možnosť úpravy na jednostranný osečkovač | Áno |  |
|  | | | |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** | |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Náves na prepravu hrozna** | | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** | |
| 1. | výrobca, model |  | Uveďte parameter: | |
| 2. | Nerezová korba | Áno |  | |
| 3. | Hydraulický nôžkový systém | Áno |  | |
| 4. | Šírka návesu | max. 185 cm | Uveďte parameter: | |
| 5. | Nosnosť | min. 3000 kg | Uveďte parameter: | |
| 6. | Výklopná výška | min. 290 cm | Uveďte parameter: | |
| 7. | Vzduchové dvojokruhové brzdy | Áno |  | |
|  | | | |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Technológie do vinohradov (Tunelový osečkovač letorastov, Náves na prepravu hrozna)** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  | |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |