**Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria – Výzva č.1 „Hutnícky materiál“**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača: ...........................................................................

Sídlo uchádzača: ...........................................................................

IČO: ...........................................................................

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu ...........................................................................

IČ DPH: ...........................................................................

Názov banky: ...........................................................................

Číslo účtu (IBAN): ...........................................................................

Telefónne číslo: ...........................................................................

E-mailová adresa: ...........................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Materiál v zmysle Prílohy č. 1 Technickej špecifikácie** | **Cena za**  **1 kus**  **bez DPH v EUR** | **Celkové množstvo**  **v kusoch** | **Cena bez DPH spolu**  **v EUR** | **Sadzba DPH**  **v EUR** | **CENA CELKOM s DPH**  **v EUR** |
| **1.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 1,2/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **2,** | Plech oceľový valcovaný za tepla 1,5/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **3.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 3/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **4.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 4/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **5.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 5/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **6.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 5/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **7.** | Plech oceľový valcovaný za tepla 6/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N |  | 5 |  |  |  |
| **8.** | Pozinkovaný plech 0,55/1000x2000, Norma: EN 10143, TDP: ČSN EN 10346, zn. DX51D |  | 10 |  |  |  |
| **9.** | Tyč kruhová ťahaná 6mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C |  | 10 |  |  |  |
| **10.** | Tyč kruhová ťahaná 8mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C |  | 10 |  |  |  |
| **11.** | Tyč kruhová ťahaná 10mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C |  | 10 |  |  |  |
| **12.** | Tyč kruhová ťahaná 12mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C |  | 10 |  |  |  |
| **13.** | Tyč plochá valcovaná za tepla 5x30/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 10 |  |  |  |
| **14.** | Tyč plochá valcovaná za tepla 5x40/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 10 |  |  |  |
| **15.** | Tyč plochá valcovaná za tepla 5x50/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 10 |  |  |  |
| **16.** | L-profil 30x30/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 5 |  |  |  |
| **17.** | L-profil 40x40/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 10 |  |  |  |
| **18.** | L-profil 50x50/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 10 |  |  |  |
| **19.** | L-profil 60x60/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR |  | 5 |  |  |  |
| **20.** | Profil uzavretý (jokel) 30x30/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH |  | 10 |  |  |  |
| **21.** | Profil uzavretý (jokel) 40x40/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH |  | 10 |  |  |  |
| **22.** | Profil uzavretý (jokel) 50x50/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH |  | 10 |  |  |  |
| **23.** | Oceľ betonárská hrebienková (roxor) 10mm/6m, Norma: EN 10080, TDP: DIN 488, zn. B500B |  | 5 |  |  |  |
| **24.** | Oceľ betonárská hrebienková (roxor) 12mm/6m, Norma: EN 10080, TDP: DIN 488, zn. B500B |  | 5 |  |  |  |
| **25.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná 3/8“ (17,2mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 7 |  |  |  |
| **26.** | Rúra oceľová čierna bezošvá 3/8“ (17,2mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 3 |  |  |  |
| **27.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná ½“ (21,3mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 7 |  |  |  |
| **28.** | Rúra oceľová čierna bezošvá ½“ (21,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 3 |  |  |  |
| **29.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná ¾“ (26,9mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 7 |  |  |  |
| **30.** | Rúra oceľová čierna bezošvá ¾“ (26,9mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 3 |  |  |  |
| **31.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná 1“ (33,7mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 7 |  |  |  |
| **32.** | Rúra oceľová čierna 1“ bezošvá (33,7mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 3 |  |  |  |
| **33.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná 5/4“ (42,4mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 7 |  |  |  |
| **34.** | Rúra oceľová čierna 5/4“ bezošvá (42,4mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 3 |  |  |  |
| **35.** | Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná 6/4“ (48,3mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1 |  | 3 |  |  |  |
| **36.** | Rúra oceľová čierna 6/4“ bezošvá (48,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 2 |  |  |  |
| **37.** | Rúra oceľová bezošvá s vonkajším priemerom 108mm /6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 2 |  |  |  |
| **38.** | Koleno oceľové varné 90° s vonkajším priemerom 108mm, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1 |  | 4 |  |  |  |
| **Cena bez DPH spolu**  **v EUR za predmet zákazky :** | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky.

Som – nie som platcom DPH 1

*1Nehodiace sa prečiarknite*

*Ak predávajúci nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Ak predávajúci nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platcom DPH.*

V ..............................dňa .....................................

..........................................................................................................

*meno, priezvisko, titul, funkcia,*

*podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za predávajúceho*