Príloha č. 1 Špecifikácia - technické údaje hĺbkového kypriča pôdy

* pracovná šírka od 2000 do 2500 mm
* prepravná šírka od 2700 do 3000 mm
* drobiaci kypriaci valec
* potrebný príkon od 110 – 165 kW