Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Vozíky a rudle**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka vozíkov a rudiel pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Predmet zákazky**

**Časť 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Typ materiálu** | **Počet kusov** |
| 1 | Policový vozík antikorový | 60 |
| 2 | Manipulačný vozík skladový | 171 |
| 3 | Policový vozík kancelársky | 178 |
| 4 | Plošinový vozík na prepravky bez dna | 67 |
| 5 | Plošinový vozík so sklopným držadlom | 265 |

**Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Priemyselná 7 Trnava |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

***Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 1:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo**  **v ks** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 60 |  |
| **1. Policový vozík antikorový** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\1254.jpg  Rozmer vozíka:  Výška: min. 80 – max. 95 cm  Šírka: min. 40 – max. 55 cm  Dĺžka: min. 70 – max. 85 cm  Počet políc – min. 2  Nosnosť police: min. 100 kg  Min. 1 držadlo  Materiál vozíka: nerez  Kolieska: dve pevné a dve otočné kolesá  Priemer kolesa: min. 12 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 171 |  |
| **2. Manipulačný vozík skladový** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\27680.jpg  Rozmer plochy:  Dĺžka: min. 100 – max. 120 cm  Šírka: min. 50 - max. 70 cm  Nosnosť: min. 300 kg  Priemer kolesa: min. 15 - max. 20 cm  Kolieska: dve pevné a dve otočné kolesá  Materiál konštrukcie: kov  Materiál ložnej plochy: drevotrieska/ PE/ HDPE  S madlom  Výška madla: min. 90 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 178 |  |
| **3. Policový vozík kancelársky** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\29.jpg  Rozmer police:  Dĺžka: min. 60 – max. 95 cm  šírka: min. 35 – max. 50 cm  Počet políc: min. 2  Nosnosť police: min. 100 kg  Typ políc – polica hladká  Výška madla: min. 90 cm  Kolesá sú otočné okolo vlastnej osi  2 kolesá sú vybavené brzdou  Priemer kolesa: min. 12 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 67 |  |
| **4. Plošinový vozík na prepravky bez dna** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\31.jpg  Rozmer:  Dĺžka: min. 60 – max. 85 cm  Šírka: min. 40 – max. 65 cm  Výška: min. 80 – max. 100 cm  Nosnosť: min.100 kg  dve kolesá pevné, dve kolesá otočné  Príslušenstvo: min. 1 ks plastová prepravka  Priemer kolesa: min. 15 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 265 |  |
| **5. Plošinový vozík so sklopným držadlom** |  |
| Rozmer plochy:  Dĺžka: min. 70 – max. 100 cm  Šírka: min. 45 - max. 70 cm  Celková výška: min. 80 cm  Nosnosť: min. 150 kg  Priemer kolesa: min. 10 - max. 20 cm  Materiál koliesok: PE/HDPE/TPE  Kolieska: dve pevné a dve otočné kolesá  Materiál konštrukcie: oceľ  Materiál ložnej plochy: drevotrieska/ PE/ HDPE/oceľ  Ložná plocha: protišmyková úprava  S madlom |  |

*alšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.