Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Vozíky a rudle**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka vozíkov a rudiel pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Predmet zákazky**

**Časť 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Typ materiálu** | **Počet kusov** |
| 1 | Policový vozík antikorový | 60 |
| 2 | Manipulačný vozík skladový | 171 |
| 3 | Policový vozík kancelársky | 178 |
| 4 | Plošinový vozík na prepravky bez dna | 67 |
| 5 | Plošinový vozík so sklopným držadlom | 265 |

**Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Priemyselná 7 Trnava  |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

***Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 1:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo****v ks** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 60 |  |
| **1. Policový vozík antikorový** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\1254.jpgRozmer vozíka: Výška: min. 80 – max. 95 cmŠírka: min. 40 – max. 55 cmDĺžka: min. 70 – max. 85 cmPočet políc – min. 2Nosnosť police: min. 100 kgMin. 1 držadlo Materiál vozíka: nerezKolieska: dve pevné a dve otočné kolesá Priemer kolesa: min. 12 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  171 |  |
| **2. Manipulačný vozík skladový**  |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\27680.jpgRozmer plochy: Dĺžka: min. 100 – max. 120 cm Šírka: min. 50 - max. 70 cmNosnosť: min. 300 kgPriemer kolesa: min. 15 - max. 20 cmKolieska: dve pevné a dve otočné kolesáMateriál konštrukcie: kov Materiál ložnej plochy: drevotrieska/ PE/ HDPES madlom Výška madla: min. 90 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |    178 |  |
| **3. Policový vozík kancelársky**  |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\29.jpgRozmer police: Dĺžka: min. 60 – max. 95 cmšírka: min. 35 – max. 50 cmPočet políc: min. 2 Nosnosť police: min. 100 kgTyp políc – polica hladkáVýška madla: min. 90 cmKolesá sú otočné okolo vlastnej osi 2 kolesá sú vybavené brzdouPriemer kolesa: min. 12 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 67 |  |
| **4. Plošinový vozík na prepravky bez dna**  |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\31.jpgRozmer: Dĺžka: min. 60 – max. 85 cmŠírka: min. 40 – max. 65 cm Výška: min. 80 – max. 100 cmNosnosť: min.100 kg dve kolesá pevné, dve kolesá otočnéPríslušenstvo: min. 1 ks plastová prepravkaPriemer kolesa: min. 15 - max. 20 cm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |   265 |  |
| **5. Plošinový vozík so sklopným držadlom**  |  |
| Rozmer plochy: Dĺžka: min. 70 – max. 100 cm Šírka: min. 45 - max. 70 cmCelková výška: min. 80 cmNosnosť: min. 150 kgPriemer kolesa: min. 10 - max. 20 cmMateriál koliesok: PE/HDPE/TPE Kolieska: dve pevné a dve otočné kolesáMateriál konštrukcie: oceľ Materiál ložnej plochy: drevotrieska/ PE/ HDPE/oceľ Ložná plocha: protišmyková úpravaS madlom  |  |

*alšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.