Názov školy:

Šatne

Učebne C informatika

Gymnázium A. Sládkoviča

Telocvičňa

Banská Bystrica

Chodba

Sála

Triedy, kabinety, laboratóriá

Objekty:

Jedáleň - výdajňa

Časť B triedy

Schodisko

Časť A

Súčasný stav:

Budova školy - pôvodná výkresová dokumentácia z apríla 1984, betónový skelet, členitá stavba. Kotolňa je plynová, vymenené horáky, teplá voda pripravovaná cez kotolňu, vymenená úpravňa aj ohrev vody a bojlery, nový kompresor. Vykurovacia sústava je vyregulovaná z roku 2007. Hygienické zariadenia zrekonštruované v roku 2016 z ministerstva.

Okná:

Vymenené všetky okná na budove školy v roku 2008. Okrem okien telocvične a sály – pôvodné malé drevené štvorcové okná – presklená stena, prepúšťa zimu, veľké tepelné straty.

Obvodový plášť a strecha:

Budova školy má zateplený obvodový plášť z roku 2007. Strechy sú zrekonštruované ale nezateplené. Potreba zateplenia a rekonštrukcie strechy na **budove sály** a v **časti B triedy** – zateká, rozmočený podhľad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis stavebných prác** | | | | | m2/ks |
| Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov | | | | | 1500 m2 |
| Bleskozvody, klampiarske práce | | | |  |  |
| Rekonštrukcia okien na telocvični a sále 671,46 m2 | | | | | 671,46 m2 |
| Rekonštrukcia vykurovacieho systému | | | |  |  |
| Rekonštrukcia podlahy v telocvični 805 m2 | | | |  | 805 m2 |
| Rekonštrukcia svietidiel 380 ks | | | |  | 380 ks |
|  |  |  |  |  |  |





