**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

**Minimálna technická špecifikácia:** Defibrilátor s EKG monitorom, kardiostimulátorom, s bifázickým defibrilačným výbojom – 2ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. ľahko prenášateľný, hmotnosť vr. batérie max. 6,9 kg
 |  |
| 1. veľkosť displeja min. 5“
 |  |
| 1. počet nastaviteľných energetických úrovní min. 10
 |  |
| 1. rozsah nastaviteľných energetických úrovní v min. rozsahu 2-200 J
 |  |
| 1. kompaktný bifázický defibrilátor s intuitívnym ovládaním, bifázický pulzný defibrilačný impulz s pevnou optimálnou fyziologickou fázou trvania
 |  |
| 1. napájanie zo siete alebo batérie
 |  |
| 1. displej so zobrazením EKG krivky a SpO2
 |  |
| 1. USB alebo wifi interface pre prenos dát z internej pamäte a update software
 |  |
| 1. AED funkcia
 |  |
| 1. SpO2 funkcia
 |  |
| 1. voľba pomocou otočného voliaceho prepínača alebo pomocou tlačítiek
 |  |
| 1. adaptér umožňujúci defibriláciu detí (opcia)
 |  |
| 1. pacemaker mód min. Fix, Demand
 |  |
| 1. min. 2-kanálová termotlačiareň
 |  |
| 1. automatická alebo manuálna tlač
 |  |