***Príloha č. 1 výzvy***

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA** |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Telefón a e-mail:** |  |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

**SEJAČKA (MAK) – 1 KUS**

* Sejačka je určená na výsev plodín s hlbokým kyprením pôdy a cieleným ukladaním hnojiva
* Pracovný záber min. 6,00 m
* Pracovná šírka max 3,00 m
* Prepravná výška max. 3,8 m
* Veľkosť pneumatikového valca priemer min. 100 cm
* Počet radličiek min. 20
* Počet výsevných diskov min. 20 a max. 40
* Dvojkomorový zásobník, Objem zásobníka min. 5 000 L
* Nonstop istenie radličiek
* Priamy hydraulický pohon ventilátora
* Zapojenie do ramien kat. IV
* Zásobník na mikrogranulát min. 400 L
* Kontrola toku hnojiva osiva
* Pracovné osvetlenie LED
* Možnosť sejby a hnojenia podľa aplikačních máp
* Vypínanie každej jednej výsevnej bodky
* Značkovače
* GPS navigácia so signálom RTK
* Cielené ukladanie hnojiva kypriacimi radličkami do minimálne dvoch pracovných hĺbok naraz
* Dvojkomorový zásobník

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Sejačka (mak)** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

Týmto potvrdzujeme, že nami ponúkané zariadenie/zariadenia spĺňajú všetky požadované parametre predmetu zákazky a všetky požadované minimálne alebo maximálne hodnoty týchto parametrov, pri ktorých sa spĺňanie týchto hodnôt vyžaduje.

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |