|  |  |
| --- | --- |
| **Stredisko** | **Adresa** |
| **S- 103 291** | **Ondrejský cintorín, ul. 29.augusta 7, 811 08 Bratislava** |
|  | 3 ks plynové ohrievacie teleso LAMNCO 4D, 4 kW |
| plynovod |
|  |  |
| **S-103 21** | **Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty 47, 841 04 Bratislava** |
| Malý zdroj vykurovania | 1 ks plynový kotol Viessman-VIDOTENS 111-W, výkon 32 kW + kotolňa, plynovod, 2ks tlakové nádoby |
|  |  |
| **S – 103 13** | **Martinský cintorín, Trnavská cesta 110, 821 01 Bratislava** |
| Malý zdroj vykurovania | 1 ks plynový kotol Junkers ZE 24-MF, výkon 27 kW, plynovod |
|  |  |
| **S - 980** | **Ivánska cesta č. 32 – ZÁHRADY, 821 04 Bratislava** |
| Plynová regulačná stanica | 1 ks – RS 1202.2.2 440 s výstupným tlakom 3,2MPa a vstupným tlakom 50kPa, plynovod |
|  |  |
| **S - 105** | **Slavín, Pažického 4, 811 06 Bratislava** |
| Malý zdroj vykurovania | 1 ks plynový kotol Buderus G124 X, výkon 28 kW, plynovod |
|  |  |
| **S - 104** | **KREMATÓRIUM, Hodonínska 9002, 840 02 Bratislava** |
| Kotolňa malá | 1 ks plynový kondenzačný kotol BUDERUS Logamax Plus GB70, výkon do 65 kW, 1ks tlaková nádoba |
| Kotolňa veľká | 4 ks plynový kotol Buderus Logamatic GB 192-50IV, výkon 4x 50 kW, plynovody 4ks tlakové nádoby, zásobník TÚV |
| Plynová regulačná stanica | 1 ks typizovaná 90/5 kPa, plynovod |
| Kremačné pece | 2 ks, 4 ks pretlakové horáky po 450 kW, 6 ks tlakové nádoby, plynovod |
|  |  |
| **S- 981** | **Dopravné stredisko, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava** |
| Malý zdroj vykurovania | 1 ks plynový kotol Buderus GB 162, výkon do 50 kW (vrátnica objekt A ) |
| 1 ks plynový kotol Buderus GB 162, výkon do 50 kW, plynová kotolňa |
| ( vykurovanie objektov B+C ), plynovod |

**Dymovody :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stredisko | miesto | označenie komína - dymovodu | Druh a typ spotrebiča pripoj. na komín - dymovod |
| S-10313 | Martinský cintorín - Vrátnica | D-1, / Koaxiálny spalinový dymovod 125/80 | 1x plynový kotol "Junkers CerapurSmart ZSB 22-3"/22kW |
| S-103 291 | Ondrejský cintorín - Sociálna budova | K-1, K-2, Komíny sanované "Al" vložkou | 2x plynová piecka "Karma"/ Kancelária, Miestnosť údržby |
| S-103 21 | Cintorín Slávičie údolie - NTL teplovodná kotolňa | D-1, / Koaxiálny spalinový dymovod 125/80 | 1x plynový kotol "Viessmann Vitodens 111"/35kW |
| S-981 | Stredisko Autodoprava - Administratívna budova - šatne | K1, / Koaxiálny spalinový systém "Buderus"/DN125/80 | 1x plynový kotol "Buderus GB - 192-50" |
| S-981 | Stredisko Autodoprava - Dielne - Sklady | K1, / Koaxiálny spalinový systém "Buderus"/DN125/80 | 1x plynový kotol "Buderus GB - 192-50" |
| S-105 | Slavín K1 | 1x K1 komín sanovaný "A1" s vložkou | plynový kotol "Buderus G124X/28 kW" |
| S-104 | Krematórium - malá kotolňa - kancelária | komín z vložkou | kondenzačný kotol BUDERUS Logamax Plus " |
| S-104 | Krematórium - obradná budova | komín z vložkou | plynový kotol "Protherm" |
| S-104 | Krematórium - kremačná pec č. 1 | plyn Ø 500 mm |  |
| S-104 | Krematórium - kremačná pec č. 2 | plyn Ø 500 mm |  |