**Príloha č. 1/1 výzvy:**

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

* 1. Predmetom 1. časti predmetu zákazky je nákup 1 kusa motorového vozidla triedy SUV.
  2. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie záruky uvedenej v bodu 1.6 tohto opisu.
  3. Motorové vozidlo bude dodané vo výbave podľa špecifikácie uvedenej v bodu 1.7 tohto opisu a vo farbe vozidla, farbe interiéru a obloženia stanovenej kupujúcim podľa vzorkovníka predávajúceho. Predávajúci odovzdá vzorkovník farieb vozidla, farieb interiéru a obloženia kupujúcemu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
  4. Motorové vozidlo musí byť nové, nejazdené, prvotriedneho vyhotovenia   
     z prvotriednych materiálov a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom na území Slovenskej republiky. Počas celej záručnej doby musí byť spôsobilé na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
  5. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a Európskej únii, technická spôsobilosť vozidla sa požaduje podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Záručná doba je stanovená minimálne v dĺžke 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 100 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr a začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu je minimálne 10 rokov a na farbu minimálne 3 roky a  začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada materiálu, prác alebo výrobná vada, je uchádzač povinný reklamovanú vadu odstrániť do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie verejným obstarávateľom, ak sa s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodne inak, pričom vadné diely musí uchádzač opraviť alebo vymeniť za diely v originálnej kvalite, a to bez úhrady.

V prípade, že vada nebude odstránená v lehote podľa predchádzajúcej vety, uchádzač poskytne na vlastné náklady počas doby odstraňovania vady verejnému obstarávateľovi náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň reklamovaného motorového vozidla.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá uchádzač, a pre ktoré verejný obstarávateľ nemôže motorové vozidlo riadne používať.

* 1. Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla SUV.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia minimálnych technických parametrov a minimálnej výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla SUV** | | | **Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim** |
|  | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet kusov | 1 | --- |
| **Typ karosérie / rozmery** | Karoséria | SUV | --- |
| minimálna dĺžka v mm | 4 600 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna šírka v mm | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna výška v mm | 1 600 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna rázvor v mm | 2 700 | <vyplní uchádzač> |
| minimálny základný objem batožinového priestoru v litroch | 800 | <vyplní uchádzač> |
| miest na sedenie | 5 | <vyplní uchádzač> |
| Farba vozidla – metalická | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Chrómové lišty okien, chrómová maska chladiča | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | minimálny výkon motora v kW | 147 | <vyplní uchádzač> |
| Emisná norma | EURO 6d-Temp | <vyplní uchádzač> |
| Druh paliva – diesel (nafta) | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny objem motora v cm3 | 1 900 | <vyplní uchádzač> |
| Maximálne množstvo emisií – kombinované podľa WLTP | 170 g/km | <vyplní uchádzač> |
| minimálna 7 stupňová automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Pohon všetkých kolies 4x4 | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálne 18“ veľkosť | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Plnohodnotná rezerva resp. dojazdové koleso | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Paket pre zlé cesty | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | 2-ramenný multifunkčný kožený volant | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné a hlavové airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča, s funkciou deaktivácie airbagu spolujazdca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Brzdný asistent | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém kontroly trakcie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Svetelný senzor | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| svetlomety najmodernejšej LED technológie,(svetlomety obsahujú spoločný LED modul pre diaľkové a stretávacie svetlá, inovatívny systém vytvára svetelný kužeľ zložený z viacerých segmentov, aby neprichádzalo k oslňovaniu protiidúcich vozidiel), s automatickým prisvecovaním do zákrut, s diaľkovou reguláciou polohy svetlometu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Plne LED zadné svetlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Tempomat | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Podpora núdzového brzdenia, výstraha pred kolíziou | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent pre zastavenie v núdzových situáciách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Prahové nástupné lišty | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Hlavica riadiacej páky z kože | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Alarm | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná elektricky ovládané vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická klimatizácia minimálne dvojzónová | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné, s elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stredová lakťová opierka vpredu s odkladacím boxom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Operadlá a sedadlá zadných sedadiel delené a sklopné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Lakťová opierka na zadných sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Podlahové koberčeky vpredu aj vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Čalúnenie predných a zadných sedadiel kombinácia látka/koža/ umelá koža | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Predné sedadlá vyhrievané | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Chrómový paket interiéru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Palubný počítač, bluetooth hands-free, rádio s minimálne 8ks reproduktorov, audiosystém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Navigačný systém s 8“ dotykovým displejom, hlasové ovládanie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Hlavové opierky na všetkých sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním, bezkľúčové otváranie a zamykanie vozidla, bezkľúčové štartovanie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Digitálny rádiopríjem | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| USB zásuvka vpredu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Tretie brzdové svetlo | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá, na strane vodiča s automatickým stmavovaním a pamäťou | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na 5 rokov alebo 100 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu 10 rokov a na farbu 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Strešný nosič (tzv. lyžiny) | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim“*. Pri každom parametri a výbave osobného motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.

**Príloha č. 1/2 výzvy:**

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

* 1. Predmetom 2. časti predmetu zákazky je nákup 1 kusa motorového vozidla triedy kombi.
  2. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie záruky uvedenej v bodu 1.6 tohto opisu.
  3. Motorové vozidlo bude dodané vo výbave podľa špecifikácie uvedenej v bodu 1.7 tohto opisu a vo farbe vozidla, farbe interiéru a obloženia stanovenej kupujúcim podľa vzorkovníka predávajúceho. Predávajúci odovzdá vzorkovník farieb vozidla, farieb interiéru a obloženia kupujúcemu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
  4. Motorové vozidlo musí byť nové, nejazdené, prvotriedneho vyhotovenia   
     z prvotriednych materiálov a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom na území Slovenskej republiky. Počas celej záručnej doby musí byť spôsobilé na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
  5. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a Európskej únii, technická spôsobilosť vozidla sa požaduje podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Záručná doba je stanovená minimálne v dĺžke 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 100 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr a začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu je minimálne 10 rokov a na farbu minimálne 3 roky a  začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada materiálu, prác alebo výrobná vada, je uchádzač povinný reklamovanú vadu odstrániť do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie verejným obstarávateľom, ak sa s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodne inak, pričom vadné diely musí uchádzač opraviť alebo vymeniť za diely v originálnej kvalite, a to bez úhrady.

V prípade, že vada nebude odstránená v lehote podľa predchádzajúcej vety, uchádzač poskytne na vlastné náklady počas doby odstraňovania vady verejnému obstarávateľovi náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň reklamovaného motorového vozidla.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá uchádzač, a pre ktoré verejný obstarávateľ nemôže motorové vozidlo riadne používať.

* 1. Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla kombi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia minimálnych technických parametrov a minimálnej výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla kombi** | | | **Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim** |
|  | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet kusov | 1 | --- |
| **Typ karosérie / rozmery** | Karoséria | kombi | --- |
| minimálna dĺžka v mm | 4 800 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna šírka (bez spätných zrkadiel) v mm | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna výška (bez strešných líšt) v mm | 1 400 | <vyplní uchádzač> |
| minimálny rázvor v mm | 2 800 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny základný objem batožinového priestoru v litroch | 563 | <vyplní uchádzač> |
| miest na sedenie | 5 | <vyplní uchádzač> |
| Počet dverí | 4 | <vyplní uchádzač> |
| Farba vozidla – modrá metalíza | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Chrómové lišty okolo bočných okien | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | minimálny výkon motora v kW | 147 | <vyplní uchádzač> |
| Emisná norma | EURO 6 AP | <vyplní uchádzač> |
| Druh paliva – diesel (nafta) | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny objem motora v cm3 | 1 968 | <vyplní uchádzač> |
| Maximálne množstvo emisií CO2  - kombinované podľa WLTP | 155 g/km | <vyplní uchádzač> |
| Minimálne 7 stupňová automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Pohon všetkých kolies 4x4 | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálne 19“ veľkosť, bezpečnostné skrutky na všetkých kolesách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Rezervné koleso z ľahkej zliatiny veľ. 19“ | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Adaptívne pruženie – elektronické nastavenie tlmičov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | 3-ramenný multifunkčný kožený volant, dotykové ovládanie, s radiacimi páčkami | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu, kolenný airbag vodiča, s funkciou deaktivácie airbagu spolujazdca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Brzdný asistent | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronická uzávierka diferenciálu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém rekuperácie brzdnej energie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Svetelný senzor | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| 3- bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farebný prístrojový panel (displej) na zobrazovanie údajov vozidla, minimálna veľkosť 10“, s nastaviteľnými funkciami a zobrazením | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Predné svetlomety LED technológie, s automatickým natáčaním do zákruty, s diaľkovou reguláciou polohy svetlometu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Plne LED zadné svetlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Adaptívny tempomat do rýchlosti minimálne 210 km/h | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Podpora núdzového brzdenia, výstraha pred kolíziou s chodcom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bezpečnostné skrutky kolies | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia pri hroziacom čelom náraze | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie opustenia jazdného pruhu s aktívnym zásahom do riadenia pre udržanie v pruhu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu, asistent jazdy v dopravnej zápche, asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Proaktívny bezpečnostný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent snímania mŕtveho uhla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent zmeny jazdného pruhu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Cúvacia kamera, monitoring okolia pri cúvaní | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez. ocele | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kožená radiaca páka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém tiesňového volania | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná elektricky ovládané vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika dozadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická trojzónová klimatizácia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Komfortné predné sedadlá s bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľné predné sedadlá, sedadlo vodiča s elektrickým ovládaním sklonu operadla a bedrovej opierky, sedadlo vodiča s masážnou funkciou | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky otvárané a zatvárané veko batožinového priestoru, bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stredová lakťová opierka vpredu s odkladacím boxom, výškovo nastaviteľná, vzadu umiestnené dva ventilačné otvory, vzadu 2x nabíjacie USB zásuvky v stredovej konzole, vzadu 230V zásuvka v stredovej konzole | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné, otvor v operadle zadných sedadiel | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Podlahové koberčeky vpredu aj vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Čalúnenie predných a zadných sedadiel kombinácia látka/koža/ umelá koža | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Predné a krajné zadné sedadlá vyhrievané | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Chrómový paket interiéru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Chrómová lišta okolo nárazníka vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Rádio-navigačný systém s Bluetooth hands-free, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané mobilné telefóny, hlasové ovládanie, minimálne 8ks reproduktorov vpredu a vzadu, | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto alebo cez CarPlay, Mirror Link v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky výklopné a posuvné strešné okno | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Funkcia osvetlenia okolia vozidla pri príchode k vozidlu a po zamknutí vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Hlavové opierky na všetkých sedadlách, výškovo nastaviteľné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním, bezkľúčové otváranie a zamykanie vozidla, bezkľúčové štartovanie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Digitálny rádiopríjem | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Determálne sklá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multikolízna brzda | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá, na strane vodiča s automatickým stmavovaním a pamäťou | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém rozpoznania únavy vodiča | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Osvetlenie interiéru vozidla vpredu a vzadu, | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na vozidlo 5 rokov / 100 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu 10 rokov a na farbu 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim“*. Pri každom parametri a výbave osobného motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.

**Príloha č. 1/3 výzvy:**

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

* 1. Predmetom 1. časti predmetu zákazky je nákup 2 kusov osobných elektrických vozidiel.
  2. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie záruky uvedenej v bodu 1.6 tohto opisu.
  3. Elektrické vozidla budú dodané vo výbave podľa špecifikácie uvedenej v bodu 1.7 tohto opisu a vo farbe vozidla, farbe interiéru a obloženia stanovenej kupujúcim podľa vzorkovníka predávajúceho. Predávajúci odovzdá vzorkovník farieb vozidla, farieb interiéru a obloženia kupujúcemu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
  4. Elektrické vozidla musia byť nové, nejazdené, prvotriedneho vyhotovenia   
     z prvotriednych materiálov a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom na území Slovenskej republiky. Počas celej záručnej doby musia byť spôsobilé na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
  5. Elektrické vozidla musia spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a Európskej únii, technická spôsobilosť vozidla sa požaduje podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Záručná doba je stanovená minimálne v dĺžke 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 100 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr a začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu je minimálne 10 rokov a na farbu minimálne 3 roky a  začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla verejným obstarávateľom.

Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada materiálu, prác alebo výrobná vada, je uchádzač povinný reklamovanú vadu odstrániť do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie verejným obstarávateľom, ak sa s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodne inak, pričom vadné diely musí uchádzač opraviť alebo vymeniť za diely v originálnej kvalite, a to bez úhrady.

V prípade, že vada nebude odstránená v lehote podľa predchádzajúcej vety, uchádzač poskytne na vlastné náklady počas doby odstraňovania vady verejnému obstarávateľovi náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň reklamovaného motorového vozidla.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá uchádzač, a pre ktoré verejný obstarávateľ nemôže motorové vozidlo riadne používať.

* 1. Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobných elektrických vozidiel požadovaných kupujúcim.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia minimálnych technických parametrov a minimálnej výbavy osobného elektrického vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla elektrické SUV** | | | **Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim** |
|  | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet kusov | 2 | --- |
| **Typ karosérie / rozmery** | Karoséria | elektromobil SUV | --- |
| minimálna dĺžka v mm | 4 500 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna šírka v mm | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna výška v mm | 1 600 | <vyplní uchádzač> |
| minimálna rázvor v mm | 2 700 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny základný objem batožinového priestoru v litroch | 500 | <vyplní uchádzač> |
| miest na sedenie | 5 | <vyplní uchádzač> |
| Farba vozidla – metalická | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet dverí | 4 | <vyplní uchádzač> |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | minimálny výkon motora v kW | 150 | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny krútiaci moment v Nm | 300 | <vyplní uchádzač> |
| Typ batérie Li-Ion | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vysokonapäťová Lithium-Ionová batéria s kapacitou minimálne 77 kWh netto | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Druh paliva elektrina | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Minimálny dojazd podľa WLTP kombinovaný v km | 480 | <vyplní uchádzač> |
| Automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálne 18“ veľkosť | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Sada na opravu pneumatík - defektu, kompresor na nahustenie pneumatík | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku na vozidle (Mennekes) 16A | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Možnosť nabíjať vozidlo striedavým prúdom 11 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách cez snímače ABS | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu, s funkciou deaktivácie airbagu spolujazdca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Airbag medzi vodičom a spolujazdcom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| ABS brzdy s antiblokovacím systémom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Protipreklzový systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektrické rozdeľovanie brzdnej sily | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent zachovania jazdného pruhu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Svetelný senzor | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED predné stretávacie a diaľkové svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| LED zadné svetlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Adaptívny tempomat | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Osvetlenie okolia vozidla z vonkajších spätných zrkadiel | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Asistent rozpoznávania kolízie s chodcom a cyklistom s funkciou núdzového brzdenia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multikolízna brzda | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Cúvacia kamera | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém rozpoznania únavy vodiča | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Alarm | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná elektricky ovládané vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Okná s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Automatická klimatizácia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Lakťové opierky rúk na vnútorných stranách predných sedadiel | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Lakťová opierka na zadných sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané predné sedadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Palubný počítač, bluetooth hands-free, rádio s minimálne 6ks reproduktorov, audiosystém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Multifunkčný 3 ramenný vyhrievaný kožený volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Navigačný systém s minimálne 10“ dotykovým displejom, hlasové ovládanie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Systém tiesňového volania | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Hlavové opierky na všetkých sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Vyhrievané ostrekovača čelného skla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Digitálny rádiopríjem | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| USB zásuvka vpredu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Imobilizér | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Kľučky a nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Strešné lyžiny | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Predĺžená záruka 5 rokov / 100 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na karosériu proti prehrdzaveniu 10 rokov a na farbu 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Záruka na vysokonapäťovú batériu vozidla 8 rokov/160 000 km – podľa toho čo nastane skôr pri poklese pod 70% využiteľnej kapacity | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná predávajúcim“*. Pri každom parametri a výbave osobného elektrického vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.